| 首頁 > 印表機軟體 # 使用Bi-D Adjustment (雙向調整) 使用Bi-D Adjustment (雙向調整)進行調整 此工具可讓您在發現垂直線不直時進行調整。 ## 使用Bi-D Adjustment (雙向調整)進行調整 若要進行Bi-D Adjustment (雙向調整)，請依照下列步驟操作。 注意：
當印表機在列印調整表單時，切勿關閉印表機的電源，否則可能導致印表機儲存錯誤的設定。若您在調整時關閉印表機的電源，請重新啟動Bi-D Adjustment (雙向調整)。 請勿關閉Packet Mode (封包模式)設定。 不支援網路連線。 在進行Bi-D Adjustment (雙向調整)前，請先確定印表機處於就緒狀態。 如果Bi-D Adjustment (雙向調整)沒有正確列印，請將印表機的字型設定設為預設值並重新嘗試。
| 開啟Utility (工具)功能表，然後按下Bi-D Adjustment (雙向調整)圖示。若想了解如何開啟Utility (工具)功能表，請參考使用印表機驅動程式。Bi-D Adjustment (雙向調整)視窗會隨即顯示。
| 按下Next (下一步)鍵。
| 按下Print (列印)。印表機會列印三份調整表單。
| 查看調整表單，並找出最直的垂直線。接著，在Bi-D Adjustment (雙向調整)視窗中選擇對應的線條編號。
| 按下Set (設定)。調整表單將會儲存至印表機。
最前面 |