# 疑难排解

## 无法将打印机连接至网络

检查打印机电源已开启。
检查电源线已连接至打印机和电源插座。
检查USB接线已连接至打印机和计算机。

## 找不到网络上的打印机

防火墙或防间碟软件可能会阻隔EpsonNet Setup。为EpsonNet Setup建立例外，容许此软件执行网络配置。
如果访问点（或无线路由器）设定有访问限制，请将打印机的媒体访问控制(MAC)地址或IP地址注册到访问点。检查打印机控制面板或网络状态页上的MAC地址。
如果可接上网络，请检查打印机位于相同的子网络上。

## 无法使用无线LAN进行通讯

检查打印机电源已开启。
检查访问点（或无线路由器）已开启。
检查已选取或正确输入访问点上使用的SSID（网络名称）。
WEP密钥或WPA口令需分辨大小写。检查WEP密钥或WPA口令输入正确。
将打印机移近访问点，或调整访问点的外部天线。
其他无线装置的无线电源干扰可能会打断无线连接。
检查附近其他的无线装置没有开启。
检查计算机和访问点（或无线路由器）之间的通讯已经建立。
如果可接上网络，请检查打印机位于相同的子网络上。
检查SSID（网络名称）是否含有非ASCII字符。打印机无法显示非ASCII字符。
应用网络设定后需等待数分钟。打印机需时片刻以反映设定。