# Traucējummeklēšana

## Neizdodas savienot printeri ar tīklu

Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai printerim ir pievienots barošanas kabelis un vai tas ir ievietots kontaktligzdā.
Pārbaudiet, vai printerim un datoram ir pievienots USB kabelis.

## Neizdodas atrast printeri tīklā

EpsonNet Setup, iespējams, bloķē ugunsmūris vai spiegprogrammatūras novērse. Izveidojiet EpsonNet Setup paredzētu izņēmumu, lai atļautu tai veikt tīkla konfigurāciju.
Ja piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam) ir iestatīti piekļuves ierobežojumi, piekļuves punktā reģistrējiet printera Multivides piekļuves kontroles (MAC) adresi vai IP adresi. Pārbaudiet MAC adresi, kas norādīta printera vadības panelī vai tīkla statusa lapā.
Ja tīkls ir pieejams, pārbaudiet, vai printeris atrodas tajā pašā apakštīklā.

## Izmantojot bezvadu lokālo tīklu, saziņa neizdodas

Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai ir pareizi atlasīts vai ievadīts piekļuves punktam izmantotais SSID (tīkla nosaukums).
WEP atslēga vai WPA parole-frāze ir reģistrjutīga. Pārbaudiet, vai WEP atslēga vai WPA parole-frāze ir ievadīta pareizi.
Pārvietojiet printeri tuvāk piekļuves punktam vai noregulējiet piekļuves punkta ārējo antenu.
Bezvadu savienojuma darbības traucējumus var izraisīt radioviļņi no citām bezvadu ierīcēm.
Pārbaudiet, vai nav ieslēgtas citas tuvumā novietotas bezvadu ierīces.
Pārbaudiet, vai starp datoru un piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju) ir izveidota saziņa.
Ja tīkls ir pieejams, pārbaudiet, vai printeris atrodas tajā pašā apakštīklā.
Pārbaudiet, vai SSID (tīkla nosaukumā) nav ASCII kodā neiekļautu rakstzīmju. Printeris nevar attēlot ASCII kodā neiekļautas rakstzīmes.
Pagaidiet dažas minūtes pēc tam, kad ir piemēroti tīkla iestatījumi. Iestatījumu piemērošana var ilgt dažas minūtes.