# Fejlfinding

## Kan ikke slutte printeren til netværket

Kontroller, at printeren er tændt.
Kontroller, at strømkablet er sat i printeren og i en stikkontakt.
Kontroller, at USB-kablet er sat i printeren og i computeren.

## Kan ikke finde printeren i netværket

En firewall eller anti-spyware kan blokere EpsonNet Setup. Opret en undtagelse for EpsonNet Setup, så programmet får tilladelse til at udføre netværkskonfigurationer.
Hvis der er indstillet adgangsbegrænsninger på adgangspunktet (eller den trådløse router), skal du registrere printerens Media Access Control (MAC) adresse eller IP-adresse i adgangspunktet. Kontroller MAC-adressen på printerens betjeningspanel eller på netværksstatusarket.
Hvis der ikke er et tilgængeligt netværk, skal du kontrollere, at printeren befinder sig på samme undernet.

## Kan ikke kommunikere vha. trådløst LAN

Kontroller, at printeren er tændt.
Kontroller, at der er tændt for adgangspunktet (eller den trådløse router).
Kontroller, at den SSID (netværksnavnet), der bruges på adgangspunktet, er valgt eller indtastet korrekt.
Der er forskel på store og små bogstaver i WEP-nøglen eller WPA-adgangssætningen. Kontroller, at WEP-nøglen eller WPA-adgangssætningen er indtastet korrekt.
Flyt printeren nærmere adgangspunktet, eller juster adgangspunktets eksterne antenne.
Radiobølgeinterferens fra andre trådløse enheder kan afbryde den trådløse tilslutning.
Kontroller, at der ikke er andre tændte trådløse enheder i nærheden.
Kontroller, at der er kommunikation mellem computeren og adgangspunktet (eller den trådløse router).
Hvis der ikke er et tilgængeligt netværk, skal du kontrollere, at printeren befinder sig på samme undernet.
Kontroller, om SSID (netværksnavnet) indeholder tegn, der ikke er ASCII-tegn. Printeren kan ikke vise tegn, der ikke er ASCII-tegn.
Vent nogle minutter, efter at netværksindstillingerne er taget i anvendelse. Det kan tage lidt tid, før indstillingerne træder i kraft.