| 首頁 > 印表機軟體 # 在網路上設定您的印表機 共用印表機 將您的印表機設為共用的印表機 設定用戶端 ## 共用印表機 本節說明如何在標準 Windows 網路上共用印表機。 網路上的電腦可與直接連接電腦的印表機共用。直接與印表機相連的電腦是印表機伺服器，其他電腦則是用戶端，需要擁有權限，才能與印表機伺服器共用印表機。用戶端可透過印表機伺服器共用印表機。 請依據 Windows 作業系統的版本及您在網路上的存取權限，執行適當的印表機伺服器及用戶端設定。 請參考在網路上設定您的印表機。 請參考設定用戶端。 附註：
在共用印表機時，請確定安裝 EPSON Status Monitor 3 (EPSON印表機監控程式3)，以便由印表機伺服器及用戶端監控共用的印表機。請參考設定 EPSON Status Monitor 3 (EPSON印表機監控程式3)。 連接至 Windows XP 共用印表機時，不會在列印時顯示錯誤及警告通知。安裝 Windows XP Service Pack 1 或更新版本將可解決此問題。 當連線至路由器之後的共用印表機時，在某些情況下，可能會因為路由器的設定，而無法在列印時提供共用印表機的錯誤及警告通知。 印表機伺服器及用戶端應設定在相同的網路系統上，而且其必須事先由相同的網路管理功能加以管理。 下列頁面上的螢幕顯示內容，可能會依 Windows 作業系統版本而有不同。
最前面 ## 將您的印表機設為共用的印表機 請依下列步驟設定印表機伺服器。 附註：
您必須以本機系統管理員的身分進行存取。
| Windows 8.1 或 8： 按下 開始 畫面上的 桌面、將游標移至畫面的右上角、按下 設定，然後按下 控制台。接著，從 硬體和音效 類別中按下 檢視裝置和印表機。
Windows 7 印表機伺服器： 按下開始鍵，再按下裝置和印表機。 Windows Vista 印表機伺服器： 按下開始鍵、點選控制台，點選硬體和音效，然後點選印表機。 Windows XP Professional 印表機伺服器： 按下開始鍵，再按下印表機和傳真。 Windows XP Home Edition 印表機伺服器： 按下 開始、控制台，然後按下 印表機和傳真。
| Windows 8.1、8 或 7： 在印表機圖示上按下滑鼠右鍵，按下 印表機內容，接著在出現的畫面中按下 共用 選單。
Windows Vista 或 XP： 在印表機圖示上按下滑鼠右鍵，然後在出現的功能表中點選 共用。 在 Windows XP 中若出現下列的功能表，請按 網路安裝精靈 或 如果您瞭解了安全性風險後，想再要不執行精靈的情況下與他人共用印表機，請按這裡。 在任何一種情況下，皆請依照螢幕上的說明操作。
| 選擇 共用這個印表機，接著在共用名稱檢查盒中輸入名稱，然後按下 確定。
附註：
請勿在共用名稱上使用空白或連字號，否則可能會產生錯誤。 在 Windows 8.1、8、7 或 Vista 中，在按下 變更共用選項 鍵之前，無法選取 共用這個印表機。
您必須設定用戶端電腦，以便能在網路上使用印表機。請參考下列頁面： 請參考設定用戶端。 ### 防火牆開啟時共用印表機 附註：
若要在開啟 Windows 防火牆時共用檔案及印表機，請執行下列程序。
#### Windows 8.1 或 8
| 按下 開始 畫面上的 桌面、將游標移至畫面的右上角、按下 設定，然後按下 控制台。接著，按下 系統及安全性，再按下 Windows 防火牆。
| 點選左側視窗中的 開啟或關閉 Windows 防火牆。請確定並未點選 封鎖所有連入連線，包括來自允許的應用程式清單中之應用程式的連入連線，然後按下 確定。
| 按下左邊視窗中的 允許應用程式或功能通過 Windows 防火牆。
| 選擇 檔案及印表機共用，然後按下 確定。
#### Windows 7
| 按下開始鍵、點選控制台、點選系統及安全性，然後點選 Windows 防火牆。
| 點選左側視窗中的 開啟或關閉 Windows 防火牆。確認未點選封鎖所有連入連線，包括允許的程式清單中的連入連線，然後按下 確定 鍵。
| 點選左側視窗中的允許程式或功能通過 Windows 防火牆。
| 選擇 檔案及印表機共用，然後按下 確定 鍵。
#### Windows Vista
| 按下開始鍵，然後點選控制台。
| 點選安全性，然後點選 Windows 防火牆以開啟 Windows 防火牆視窗。
| 點選左側視窗中的 開啟或關閉 Windows 防火牆。當顯示使用者帳戶控制畫面時，按下 繼續。
| 確認沒有從 一般 選單中選擇封鎖所有連入連線。
| 開啟例外選單、點選檔案及印表機共用，然後按下 確定。
#### Windows XP
| 按下開始鍵，然後點選控制台。
| 點選資訊安全中心。
| 點選 Windows 防火牆以開啟 Windows 防火牆視窗。
| 確認沒有從 一般 選單中選擇 不允許例外。
| 開啟例外選單、點選檔案及印表機共用，然後按下 確定。
最前面 ## 設定用戶端 本節說明如何藉由存取網路上的共用印表機，以安裝印表機驅動程式。 附註：
若想在 Windows 網路上共用印表機，您必須設定印表機伺服器。若想瞭解詳細資料，請參考將您的印表機設為共用的印表機。 本節說明如何使用伺服器 (Microsoft 工作群組) 存取標準網路系統上的共用印表機。如果您因為網路系統問題而無法存取共用印表機，請詢問網路系統管理員尋求協助。 當您想在用戶端使用 EPSON Status Monitor 3 (EPSON印表機監控程式3) 時，必須從 Software Disc 同時為每個用戶端安裝印表機驅動程式及 EPSON Status Monitor 3 (EPSON印表機監控程式3)。 若用戶端上未安裝印表機驅動程式，請在執行這些設定前先加以安裝。
| 在 Windows 開始 功能表中，開啟 裝置和印表機、印表機 或 印表機和傳真。
Windows 8.1 或 8 用戶端： 按下 開始 畫面上的 桌面、將游標移至畫面的右上角、按下 設定，然後按下 控制台。接著，從 硬體和音效 類別中按下 檢視裝置和印表機。 Windows 7 用戶端： 按下開始鍵，再按下裝置和印表機。 Windows Vista 用戶端： 按下開始鍵、點選控制台，點選硬體和音效，然後點選印表機。 Windows XP Professional 用戶端： 按下 開始 鍵，再按下印表機和傳真。 Windows XP Home Edition 用戶端： 按下 開始、控制台，然後按下 印表機和傳真。
| 在您想要變更設定的印表機圖示上按右鍵，然後點選 內容 (Windows Vista 及 XP) 或 印表機內容 (Windows 8.1、8 及 7)。
| 點選連接埠選單，然後按下新增連接埠鍵。
| 在出現印表機連接埠視窗時，選擇本機連接埠，然後按下新增連接埠鍵。
| 輸入下列的連接埠名稱資訊，然後按下確定鍵。
[\\已連接至目標印表機之電腦的名稱\共用印表機的名稱]
| 在回到印表機連接埠視窗後，按下關閉鍵。
| 檢查您所輸入的連接埠名稱是否已加入及選取，然後按下關閉鍵。
最前面 |