| 首頁 > 請參考疑難排解 # 校正列印成品中的垂直線 若發現列印成品中的垂直線沒有正確校正，您可使用印表機的雙向調整模式解決此問題。 在雙向調整期間，印表機會列印三張校正表單：草稿、點陣圖及 LQ (Letter Quality)。從當中選擇最佳的校正表單以校正垂直線。 依照下列步驟執行雙向調整。 附註：
若要列印說明文件及校正表單，您需要準備四張 A4 單張紙或 10-inch (建議) 連續報表紙。(如需紙張裝入說明，請參考裝入連續報表紙或使用單張紙。) 如果您想使用單張紙，必須在印表機每退出一張已列印資料的頁面後，重新再插入一張新的紙張繼續列印。否則，您無法繼續下一個步驟。
| 使用連續報表紙時，請確定已裝入紙張並關閉印表機的電源。
注意：
在您關閉印表機電源後，若想重新開機，請至少等候五秒鐘，否則可能會損壞印表機。
| 按住 暫停 鍵的同時，開啟印表機的電源。
印表機會進入雙向調整模式。使用連續報表紙時，印表機會列印說明文件及第一份校正表單。
| 在使用單張紙時，將紙張裝入印表機的進紙道內。印表機會列印說明文件及第一份校正表單。
| 如說明所述，比較校正表單並使用 LF/FF 及 進紙/退紙 鍵選擇呈現最佳校正結果的表單編號。電源、暫停 及 Paper Out 指示燈會顯示當時選取的表單編號。
| 按下 暫停 鍵。印表機會列印下一份校正表單。
| 針對剩下的每一份表單重複步驟 3 至 4，選擇並輸入具有最佳校正結果的表單編號。
| 關閉印表機電源以退出雙向調整模式。