| 首頁 > 處理紙張 # 裝入連續報表紙 如何選擇連續報表紙的擺放位置 連續報表紙搭配牽引器的進紙方式 自動定頁撕紙功能的使用方法 本印表機可適用於 101.6 至 254 mm (4.0 至 10.0 inch) 寬度的連續報表紙上列印。請參考紙張以瞭解連續報表紙的詳細規格。您可由牽引器裝入連續報表紙。 ## 如何選擇連續報表紙的擺放位置 當您使用連續報表紙進紙列印資料之前，請先確認紙張進紙途徑以垂直方式對齊牽引器，如下圖所示範的擺放方式，如此才能讓連續報表紙能源源不斷、暢行無阻地饋入印表機的進紙道內。 最前面 ## 連續報表紙搭配牽引器的進紙方式 在使用連續報表紙時，最好能開啟內定值設定模式中的〝自動定頁撕紙〞功能。若欲瞭解詳細資料，請參考關於印表機內定值設定。
| 確定紙張選擇桿設為牽引器進紙位置。
| 將紙張邊緣定位器滑動到最左邊的位置。
| 面向印表機的背面，將送紙輪固定桿往上扳，以鬆開送紙輪。
* 送紙輪固定桿
| 將左邊的送紙輪固定至位於印表機背面箭頭標示 (0 位置) 的左邊位置。然後將送紙輪固定桿往下扳，以固定牽引器的左邊送紙輪。
附註：
印表機會從印表機背面的箭頭標誌 (0 位置) 開始列印。
| 將右邊送紙輪滑動至大致符合您所使用的報表紙寬度，但先不要固定右邊的送紙輪。
| 將中央紙張支撐架滑動至兩個送紙輪的中間位置。
| 打開兩個送紙輪的活蓋。
* 送紙輪活蓋
| 將連續報表紙的前兩個孔固定在牽引器兩側送紙輪上的齒輪內。請確定放妥紙張以列印面向上的方式進紙。
注意：
請確認您的連續報表紙張的第一頁有完整而筆直的邊緣，以便使紙張能夠暢行無阻地捲入印表機的紙道內。
| 闔上送紙輪的活蓋。
| 移動右邊送紙輪，以拉緊原本鬆弛的報表紙。然後將送紙輪固定桿往下扳，固定於定位。
附註：
在開啟印表機前，請先安裝色帶卡匣。否則可能會產生夾紙。
| 若印表機為關閉，請開啟印表機。印表機已可準備開始列印。
附註：
請記得確保放置紙張比所需要張數至少多一張，因為如果連續報表紙沒有藉由送紙輪帶動，可能無法正確地進紙。 請勿在開啟印表機時將裝入的紙張拉出牽引器。否則可能會造成夾紙或印表機故障，另外起始列印位置設定也可能會變得不正確。 在按下 進紙/退紙 鍵後，請勿拉出未完全退出的紙張。否則可能會造成夾紙或印表機故障，另外起始列印位置設定亦可能會變得不正確。 若您頁面的第一行過高或過低，可依調整起始列印位置中所說明使用微調功能變更其位置。
最前面 ## 自動定頁撕紙功能的使用方法 在完成列印時，您可使用定頁撕紙功能將連續報表紙移至印表機的定頁撕紙邊緣，然後即可輕易地撕除列印的紙張。在繼續列印時，印表機會自動將紙張退回起始列印位置，因此您可節省在文件之間通常會損失的紙張。 若想使用定頁撕紙功能，請開啟自動定頁撕紙功能，在內定值設定模式中選擇適當的連續報表紙頁面長度。請參考改變預設的內定值以瞭解如何變更內定值設定的操作指示。 若頁面之間的穿孔未對齊定頁撕紙邊緣，可使用微調功能調整穿孔的位置。請參考調整定頁撕紙位置瞭解詳細資訊。 在開啟〝自動定頁撕紙〞時，印表機會在收到整頁資料或跳頁指令，且之後無更多資料時自動將紙張移至定頁撕紙位置。 下列的步驟說明如何使用自動定頁撕紙功能
| 在完成列印時，印表機會將最終列印頁的穿孔移動至定頁撕紙位置。
使用印表機上蓋的定頁撕紙邊緣撕除所有列印的頁面。 * 定頁撕紙邊緣 附註：
如果紙張穿孔未確實對齊定頁撕紙邊緣，您可以使用調整定頁撕紙位置所述的微調功能調整定頁撕紙位置。
| 在您繼續列印時，印表機會將紙張退回起始列印位置，並開始列印。
若要使用手動定頁撕紙功能，請依下列步驟操作。
| 完成列印後，同時按下 進紙/退紙 及 暫停 鍵。
| 印表機會將最終列印頁的穿孔移動至定頁撕紙位置。
使用印表機上蓋的定頁撕紙邊緣撕除所有列印的頁面。 ### 移開連續報表紙 請依下列步驟移開印表機的連續報表紙：
| 在開啟〝自動定頁撕紙〞功能時，印表機會自動將紙張移動至定頁撕紙位置。
| 撕開已列印的頁面。
| 按下進紙/退紙鍵，讓連續報表紙往後退出印表機進紙道，然後回到起始的位置。
| 若要從印表機完整取出連續報表紙，只需掀開兩邊送紙輪的活蓋，然後從牽引器取出紙張，最後再闔上送紙輪活蓋。
最前面 |