# Поиск и устранение неисправностей

## Невозможно подключить принтер к сети

Убедитесь, что принтер включен.
Убедитесь, что кабель питания подключен к принтеру и электрической розетке.
Убедитесь, что кабель USB подключен к принтеру и компьютеру.

## Не удается найти принтер в сети

Брандмауэр или антишпионское программное обеспечение могут блокировать приложение EpsonNet Setup. Создайте исключение для EpsonNet Setup, чтобы выполнить настройки сети.
Если в точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе) установлены ограничения доступа, зарегистрируйте в точке доступа адрес принтера Media Access Control (MAC) или IP-адрес. Проверьте MAC-адрес на панели управления принтера или с помощью страницы состояния сети.
Если сеть доступна, убедитесь, что принтер находится в той же подсети.

## Не удается выполнить обмен данными с помощью беспроводной LAN

Убедитесь, что принтер включен.
Проверьте, включена ли точка доступа (или беспроводный маршрутизатор).
Убедитесь, что в точке доступа правильно выбрано или введено SSID (имя сети).
Ключ WEP или фраза-пароль WPA чувствительны к регистру. Убедитесь, что ключ WEP или фраза-пароль WPA введены правильно.
Переместите принтер ближе к точке доступа или отрегулируйте внешнюю антенну точки доступа.
Радиопомехи, возникающие при работе других беспроводных устройств, могут прерывать беспроводное соединение.
Убедитесь, что расположенные рядом другие беспроводные устройства отключены.
Убедитесь, что связь между компьютером и точкой доступа (или беспроводным маршрутизатором) установлена.
Если сеть доступна, убедитесь, что принтер находится в той же подсети.
Проверьте, содержит ли SSID (имя сети) символы, не входящие в ASCII. Принтер не поддерживает отображение символов, не относящихся к системе ASCII.
После применения параметров сети следует подождать несколько минут. Параметры вступают в силу через некоторое время.