| 首頁 > 處理紙張 # 使用微調功能 調整定頁撕紙位置 調整起始列印位置 〝微調〞功能可讓您以 0.141 mm (1/180-inch) 遞增向前或向後移動紙張，因此您可精確調整至起始列印位置或定頁撕紙位置。 ## 調整定頁撕紙位置 如果紙張穿孔未對齊定頁撕紙邊緣，您可以使用微調功能將穿孔移動至定頁撕紙位置。 請依下列步驟調整定頁撕紙位置。 附註：
在您變更之前，您的定頁撕紙位置皆為有效，即使關閉印表機亦然。
| 請確定紙張在目前的定頁撕紙位置。
| 按住 暫停 鍵約三秒鐘。此時 暫停 指示燈號開始閃爍，表示印表機目前已進入微調模式。
| 按下 LF/FF 鍵以向前進紙，或按下 進紙/退紙 鍵以向後進紙，直到紙張穿孔對齊印表機上蓋的定頁撕紙邊緣。
附註：
印表機具有最小及最大的定頁撕紙位置。若您嘗試將定頁撕紙位置調整超過這些限制，印表機會發出嗶聲並停止移動紙張。
| 撕開已列印的頁面。
| 按下暫停鍵以退出微調模式。
在您繼續列印時，印表機會自動將紙張退回起始列印位置，並開始列印。 最前面 ## 調整起始列印位置 起始列印位置為印表機開始在頁面上列印的位置。如果列印位置過高或過低，您可使用微調功能調整起始列印位置。 請依下列步驟調整起始列印位置： 附註：
在您變更之前，您的起始列印位置皆為有效，即使關閉印表機亦然。 在某些應用程式軟體中設定的頂部邊界，會覆寫您在微調功能中所設定的起始列印位置。若有需要，請在您的軟體中調整起始列印位置。 您可列印印表機的內定值設定，以查看起始列印位置設定。如需列印印表機內定值設定的說明，請參考改變預設的內定值。
| 請確定已開啟印表機電源。
| 按下 暫停 鍵。暫停 燈號會亮起。
| 載入紙張。按下 進紙/退紙 鍵以將紙張移動至目前的起始列印位置。若有需要，請掀開印表機上蓋，以便查看紙張位置。
| 按住 暫停 鍵約三秒鐘。此時 暫停 指示燈號開始閃爍，表示印表機目前已進入微調模式。
| 按下 LF/FF 鍵以向下移動頁面至起始列印位置，或是按下 進紙/退紙 鍵以向上移動頁面至起始列印位置。
附註：
印表機具有最小及最大的起始列印位置。若您嘗試將其調整超過這些限制，印表機會發出嗶聲並停止移動紙張。 當紙張到達預設的起始列印位置時，印表機也會發出嗶聲並暫時停止移動紙張。在調整起始列印位置時，可使用內定值設定作為參考點。
| 在您設定起始列印位置後，按下暫停鍵按鈕以退出微調模式。
最前面 |