| 首頁 > 選購品及耗材 # 更換色帶卡匣 原廠 EPSON 色帶卡匣 更換色帶卡匣 ## 原廠 EPSON 色帶卡匣 當列印出現模糊不清時，您必須更換色帶卡匣。EPSON 原廠墨水匣是專為您的 EPSON 印表機所設計及製造。EPSON 原廠墨水匣能確保印表機正常運作，並延長印字頭及其他印表機零件的使用壽命。若使用其他非由 EPSON 所製造的產品，可能會損壞印表機，且不在 EPSON 的保固範圍內。 本印表機使用下列色帶卡匣：
EPSON 黑色色帶卡匣： | S015290/S015652
最前面 ## 更換色帶卡匣 請依下列步驟安裝或更換色帶卡匣：
| 請確定已關閉印表機電源且印表機內沒有任何紙張。
| 開啟印表機的電源，使印字頭移至右側。
| 請關閉印表機的電源。
| 用手握住上蓋中央的指握處以打開印表機上蓋，然後往下拉。
警告：
若剛使用完印表機，印字頭可能相當熱，請讓其散熱幾分鐘之後，再更換色帶卡匣。
| 將壓紙桿往前拉。
| 朝自己的方向翻動壓紙桿。
附註：
由於印字頭的位置會導致難以打開壓紙桿，因此請闔上印表機上蓋。接著開啟印表機的電源，使印字頭自動移至右側，然後重新關閉印表機的電源。
注意：
在進行下列步驟前，請先關閉印表機的電源。印表機電源開啟可能損壞印表機。
| 握住並拉出色帶導板，直到移出印字頭為止。
| 握住卡匣的兩端，並從印表機拉出。
| 從包裝袋中取出新的色帶卡匣。
| 握住色帶導板的兩側，並從卡匣拉出。
注意：
請勿撕下色帶導板上的透明膠膜，否則可能導致夾紙或印表機故障。
| 將色帶卡匣裝入印表機，然後壓住兩側的塑膠卡榫使其插入印表機的插槽中。
| 將色帶導板對齊印字頭底下的溝槽插入，直到卡入為止。
附註：
在將色帶導板滑進印字頭時，請確定色帶沒有扭曲情況。
| 請轉動色帶旋緊鈕，以消除色帶任何鬆弛的部分，使色帶可自由移動。
| 闔上壓紙桿及印表機上蓋。
最前面 |