| 首頁 > 請參考疑難排解 # 利用錯誤指示燈 您可利用控制面板上的指示燈確認許多常見的印表機問題。若您的印表機突然停止運作，且控制面板上有一或多個指示燈亮起或閃爍，或印表機發生警示嗶聲，請利用下表診斷並解決問題。若無法利用此表格解決問題，請參考問題及解答。
面板指示燈狀態 | 警示嗶聲的方式 | 問題
解決方法
電源 暫停 Paper Out |  | 您所選擇的紙張來源沒有裝載任何的紙張。
將紙張裝入選取的紙張來源；Paper Out 及 暫停 指示燈會熄滅，且印表機會恢復列印。
電源 暫停 Paper Out |  | 無法正確裝入紙張。
正確取出並重新裝入紙張，然後按下 暫停 鍵。如需紙張裝入說明，請參考裝入連續報表紙、使用單張紙或裝入特殊紙張。
| 連續報表紙沒有完全退出。
撕開紙張，然後按下 進紙/退紙 鍵以退出紙張。
| 單張紙沒有完全退出。
按下 進紙/退紙 鍵以退出紙張。
電源 暫停 Paper Out |  | 紙張選擇桿的位置可能不對。
將紙張選擇桿調整至欲使用紙張來源的位置。如果有其他紙張來源的紙張目前留在進紙道內，請按下 進紙/退紙 鍵退出紙張，然後將紙張選擇桿移至所需的位置。
電源 暫停 Paper Out |  | 發生未知的印表機錯誤。
關閉印表機的電源，等候幾分鐘後再重新開啟印表機的電源。如果這個錯誤依然發生，請直接聯絡您的經銷商。
電源 暫停 Paper Out | – | 印字頭過熱。
請等候幾分鐘，一旦印字頭冷卻後，印表機便會自動繼續列印剩餘的資料。
= 亮起， = 熄滅， = 閃爍 = 發出連續急促短音的嗶聲 (三次嗶聲) = 發出連續徐緩長音的嗶聲 (五次嗶聲) 附註：
當您按下無效的控制面板功能按鍵時，印表機也會發出一次的警示嗶聲。