# Rozwiązywanie problemów

## Nie można podłączyć drukarki do sieci

Sprawdź, czy drukarka została włączona.
Sprawdź, czy przewód zasilający został podłączony do drukarki i gniazdka.
Sprawdź, czy przewód USB został podłączony do drukarki i komputera.

## Nie można odnaleźć drukarki w sieci

Zapora lub oprogramowanie anty-spyware może blokować aplikację EpsonNet Setup. Utwórz wyjątek dla aplikacji EpsonNet Setup, aby mogła ona przeprowadzać konfiguracje sieciowe.
Jeśli dla punktu dostępowego (lub routera bezprzewodowego) ustawiono ograniczenia dostępu, to należy zarejestrować adres MAC (Media Access Control) drukarki lub adres IP punktu dostępowego. Adresu MAC znajduje się w panelu sterowania drukarki lub arkuszu stanu sieci.
Jeśli dostępna jest sieć, należy sprawdzić, czy drukarka jest w tej samej podsieci.

## Nie można połączyć się za pomocą bezprzewodowej sieci LAN

Sprawdź, czy drukarka została włączona.
Sprawdź, czy punkt dostępowy (lub router bezprzewodowy) został włączony.
Sprawdź, czy SSID (nazwa sieci) użyta w punkcie dostępowym została wybrana lub prawidłowo wprowadzona.
Klucz WEP lub hasło WPA rozróżnia małe i wielkie litery. Sprawdź, czy klucz WEP lub hasło WPA zostało prawidłowo wprowadzone.
Przenieś drukarkę bliżej punktu dostępowego lub wyreguluj antenę zewnętrzną punktu dostępowego.
Interferencje fal radiowych z innych urządzeń bezprzewodowych mogą przerywać połączenie bezprzewodowe.
Sprawdź, czy w pobliżu są włączone inne urządzenia bezprzewodowe.
Sprawdź, czy nawiązane jest połączenie między komputerem a punktem dostępowym (lub routerem bezprzewodowym).
Jeśli dostępna jest sieć, należy sprawdzić, czy drukarka jest w tej samej podsieci.
Sprawdź, czy SSID (nazwa sieci) nie zawiera znaków spoza zestawu ASCII. Drukarka nie potrafi drukować znaków spoza zestawu ASCII.
Odczekaj kilka minut po zastosowaniu ustawień sieciowych. Uwzględnienie tych ustawień może chwilę potrwać.