| 首頁 > 安全說明 # 安全說明 警告、注意及附註 高熱零件警告標誌 重要的安全操作說明 ## 警告、注意及附註 警告
請務必小心遵守以免身體受傷。
注意
請務必遵守以免損害您的設備。
附註
包含有關印表機操作的重要資訊及實用小秘訣。
最前面 ## 高熱零件警告標誌
| 本標誌若出現在印字頭或其他零件上，表示其可能溫度相當高。請勿在剛使用印表機後觸碰這些零件。請讓其散熱數分鐘之後再加以觸碰。
最前面 ## 重要的安全操作說明 在使用印表機前，請閱讀所有安全操作說明。此外，請依照印表機所標示的所有警告及操作說明加以操作。 ### 安裝印表機時 請勿將印表機放置在不穩定的表面或靠近散熱器或熱源。 請將印表機放置在平整、穩定的表面上。若置於傾斜或是晃動之處，則這台印表機將無法正常運作。 請勿將本產品置放在柔軟、不穩定的表面，例如床或沙發上或是置放在密閉的區域，可能會造成通風不良。 請勿阻塞或遮蓋住印表機機體的插槽或開口，並請勿將異物插入插槽中。 在印表機四周請預留充足的空間，以方便操作及維修。 請將印表機放置在可輕易連接網路界面電纜線的位置。 僅使用印表機標籤上所指示的電源類型。若不確定所在地區的電源供應規格，請聯絡當地的電力公司或洽詢經銷商。 請將所有設備連接至適當接地的電力插座。避免與影印機或空調系統等須定期開關的設備，使用相同電路的插座。 請勿使用損壞或磨損的電源線。 在放置電源線時請避免磨蝕、切斷、磨損、捲曲、打結及其他損壞。 若以延長線使用印表機，請確定插入延長線中各項裝置的總安培數，未超過電源線的總安培數。另外，請確定插入壁式插座中各項裝置的總安培數，切勿超過電源插座的總安培數。 僅限使用本產品隨附的電源線。若使用其他電線，可能會造成火災或觸電危險。 本印表機的電源線僅適用於本產品。若使用於其他設備，可能會造成火災或觸電危險。 請確定AC電源線符合當地的安全標準。 請避免在溫度及濕度變化極大的地點使用或存放印表機。請遠離直接日照、強光、熱源或極潮濕或多灰塵的場所。 避免將機器放置於容易搖晃或震動之處。 請將這部印表機放置於靠近牆壁電源插座的地方，以方便拔除電源線。 請將整個電腦系統遠離會有電磁干擾的可能來源，例如喇叭或是無線電話的充電座。 避免電源插座受壁式切換器或自動定時器控制。若發生電力中斷，可能會消除印表機或電腦之記憶體中的資訊。請亦避免在相同線路上插裝例如大型馬達之類的其他裝置，否則可能會造成電壓波動。 請使用接地電源插座，切勿使用轉接插頭。 若欲使用印表機支架，請依照下列指示使用： - 請使用至少能支撐印表機兩倍重量的支架。 - 切勿使用會使印表機傾斜的支架。印表機應固定保持平放。 - 請妥善放置印表機的電源線及界面纜線，避免干擾進紙。若是可行，請將纜線牢繫在印表機支架的柱腳上。 ### 維護印表機時 在清潔印表機前請先拔除電源線，請僅使用濕布料擦拭即可。 切勿將液體潑灑在印表機上。 除本進階使用說明中具體說明外，請勿嘗試自行維修印表機。 在下列條件下，請拔除印表機並送交合格的維修人員： i. 如果電源線或插頭受損。 ii.若有液體進入印表機。 iii.若印表機掉落或機櫃受損。 iv.若印表機無法正常操作，或在效能上出現明顯的變化。 千萬不要在本產品的內部或周圍使用含有易燃氣體的噴霧劑產品，以免引起火災。 請僅調整操作指示所說明的控制項。 若要在德國使用本印表機，務必遵守下列事項： 必須使用 10 或 16 安培斷路器保護屋內裝置，提供印表機適當的短路及過電流保護。 Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 10 A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist. ### 處理紙張時 因為標籤紙對溫度及濕度相當敏感，請僅在下列正常操作的條件下使用： 溫度：15 至 25 ˚C (59 至 77 ˚F) 濕度：30 至 60% RH 在工作時請勿將標籤裝入印表機，否則在繼續列印時，其可能會在壓板上捲曲及造成夾紙。 請勿裝入已捲曲或已摺疊的紙張。 ### 操作印表機時 請僅調整進階使用者說明所說明的控制項。不當調整其他控制項，可能會造成損害，必須由合格技師進行額外的修理。 在關閉印表機後，若想重新開機，請至少等候五秒鐘，否則可能會損壞印表機。 請勿在印表機進行自我測試時關機。請按下 暫停 鍵以停止列印，然後關閉印表機。 請勿將電源線重新連接至電壓不符合印表機規格的電源插座。 請勿自行更換印字頭，可能會損壞印表機。此外，在更換印字頭時也必須檢查印表機的其他零件。 您必須以手移動印字頭才能夠拆除色帶卡匣。如果您剛用完印表機，印字頭可能會很燙，因此請稍待一會讓印字頭冷卻後再碰觸。 最前面 |