# פתרון בעיות

## לא ניתן לחבר את המדפסת לרשת

בדוק שהמדפסת מופעלת.
בדוק שכבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע החשמל.
בדוק שכבל ה-USB מחובר למדפסת ולמחשב.

## לא ניתן למצוא את המדפסת ברשת

ייתכן שחומת אש או תוכנת אנטי-וירוס חוסמת את EpsonNet Setup. צור רשומת חריגים עבור EpsonNet Setup כדי לאפשר לתוכנית לבצע את הגדרות התצורה של הרשת.
אם מוגדרות בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי) הגבלות גישה, רשום את כתובת ה-MAC‏ (Media Access Control) או כתובת ה-IP של המדפסת לנקודת הגישה. בדוק את כתובת ה-MAC בלוח הבקרה או בגיליון מצב הרשת של המדפסת.
אם יש רשת זמינה, בדוק שהמדפסת מוגדרת באותה רשת משנה.

## לא ניתן לנהל תקשורת באמצעות רשת LAN אלחוטית

בדוק שהמדפסת מופעלת.
בדוק שנקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) מופעלת.
בדוק שה-SSID (שם הרשת) שנעשה בו שימוש בנקודת הגישה נבחר או הוזן כהלכה.
מפתח ה-WEP או ביטוי הסיסמה של WPA הוא תלוי-רישיות. בדוק שמפתח ה-WEP או ביטוי הסיסמה של WPA הוזן כהלכה.
קרב את המדפסת לנקודת הגישה או כוון את האנטנה החיצונית של נקודת הגישה.
ייתכן שהפרעת גלי רדיו מהתקנים אלחוטיים אחרים משבשת את החיבור האלחוטי.
בדוק שהתקנים אלחוטיים אחרים בקרבת מקום אינם מופעלים.
בדוק שהתקשורת בין המחשב ונקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) נוצרה.
אם יש רשת זמינה, בדוק שהמדפסת מוגדרת באותה רשת משנה.
בדוק את ה-SSID (שם הרשת) כולל תווים שאינם ASCII. המדפסת לא יכולה להציג תווים שאינם ASCII.
המתן מספר דקות לאחר החלת הגדרות הרשת. ייתכן שיחלוף זמן מה עד שההגדרות יופיעו כהלכה.