| 首頁 > 請參考疑難排解 # 自我測試列印 利用印表機的自我測試功能可以協助您判斷究竟是由印表機或電腦所造成的問題： 如果您滿意自我測試列印的結果，表示印表機本身的一切列印功能都正常，而這個問題可能是印表機驅動程式設定、應用軟體設定值、電腦主機，或連接界面的電纜線所造成。(請確定使用有覆皮的電纜線。) 如果自我測試無法正常列印，可能是印表機本身的問題。請參考問題及解答瞭解可能的原因及解決方法。 您可以使用單張紙或連續報表紙列印自我測試。請參考裝入連續報表紙或使用單張紙以瞭解如何裝入紙張。 請依下列步驟執行自我測試：
| 在使用連續報表紙時，請確定已裝入紙張，並將紙張選擇桿設在正確的位置。然後關閉印表機的電源。
注意：
在您關閉印表機電源後，若想重新開機，請至少等候五秒鐘，否則可能會損壞印表機。
| 若要執行 ASCII 自我測試，請按住 LF/FF 鍵以開啟印表機電源。若要執行 Hanji 自我測試，請按住進紙/退紙鍵以開啟印表機電源。這兩種自我測試都能協助您判斷列印問題的成因；不過，草稿自我測試的列印速度會比 Letter Quality 測試更快。
| 在使用單張紙時，將紙張裝入印表機的進紙道內。
在幾秒鐘之後，印表機會自動裝入紙張，並開始自我測試列印。即會列印出一些字元。 附註：
如果想暫時停止自我測試，請按下 暫停 鍵。若想繼續測試，請再次按下 暫停 鍵。
| 若想結束自我測試，請按下 暫停 鍵停止列印。若印表機內還有紙張，請按下 進紙/退紙 鍵以退出列印的頁面，然後關閉印表機的電源。
注意：
請勿在印表機進行自我測試時關機。在您關閉印表機之前，請記得按下 暫停 鍵以停止列印，按下 進紙/退紙 鍵以退出列印的頁面。