| 首頁 > 控制面板 # 鎖定模式 改變鎖定模式設定 您可使用鎖定模式限制使用控制面板上的按鍵。 ## 改變鎖定模式設定 您可開啟或關閉鎖定模式，或從鎖定設定模式變更鎖定的功能。 您可以依據需求，選擇在開啟鎖定模式時欲鎖定的印表機功能。 附註：
在進入鎖定設定模式之前，您需要裝入 A4 或 Letter 規格的單張紙，或是寬度至少 210 mm (8.3 inch) 的連續報表紙。
請依下列步驟改變鎖定設定模式：
| 請確定已關閉印表機電源。
注意：
在關閉印表機後，若想重新開機，請至少等候五秒鐘，否則可能會損壞印表機。
| 同時按住 進紙/退紙 及 LF/FF 鍵五秒以上，以開啟印表機電源。五秒後，三個 LED 將會閃爍，接著放開按鍵。
印表機會進入鎖定設定模式並列印訊息，詢問您是否希望列印所有目前的設定。
| 如果您想要列印目前設定，請按下 暫停 鍵。如果您不想列印目前設定，請按下 LF/FF 鍵或 進紙/退紙 鍵。
印表機會列印出第一個功能表及功能表的目前設定值。
| 按下 LF/FF 鍵或 進紙/退紙 鍵，以選擇您想要變更的功能表參數。按下 暫停 鍵在選取的參數內捲動數值，直到您找到想要的設定為止。在將選取的參數設定為想要的設定值之後，您可按下 LF/FF 鍵或 進紙/退紙 鍵以繼續變更其他參數。
| 關閉印表機並退出鎖定設定模式。
附註：
您可隨時關閉印表機以退出鎖定設定模式。您所做的任何設定在下次變更之前皆為有效。
最前面 |