===============================================================================
适用于 Microsoft (R) Windows  (R) 2000 的 EPSON 打印机端口版本信息
===============================================================================

感谢你购买 EPSON 打印机。
此文档包含适用于 Windows 2000 的 EPSON 打印机端口安装和使用信息。

[内容]

        1. 导言
        2. 安装说明
        3. 使用 EPSON 打印机端口设置 
        4. 问题与解答
        5. 卸载 EPSON 打印机端口
        6. 通过扫描仪使用 EPSON 打印机端口
        7. 版本局限性
---------------------------------------------------------------------------

1. 导言
在 Windows 2000 下，EPSON 打印机端口驱动程序优化本地并行端口，以便提高 EPSON 打印机数据传输率。如果您对于打印速度不满意，请重新安装。 

安装驱动程序之前，请注意下列内容：
- 此软件仅适用于 Windows 2000。
- 只有具有管理员权限和了解使用计算机 BIOS 安装程序，才能安装和使用设置 EPSON 打印机端口。

2. 安装说明
按照下列步骤安装 EPSON 打印机端口。

1) 双击 SETUP.EXE 开始安装。安装完成后，在屏幕中出现消息提示您安装完成。点击确定。
2) 如果您第一次安装此软件，分配EPSON打印机端口之前，您需要重新启动计算机。参考下一步说明来配置 BIOS 和使用 EPSON 打印机端口设置。

注意：
重新启动系统前不要分配 EPSON 打印机端口。否则，无法打印，并且系统将不稳定。

3. 使用 EPSON 打印机端口设置
按照以下步骤配置 BIOS 和使用 EPSON 打印机端口设置。

注意： 
无论您和时更新或重新安装打印机驱动程序，您需要按照下列步骤在端口菜单重新选择 EPSON 打印机端口。

1) 使用计算机 BIOS 安装程序选择 ECP 作为并行端口设置。参考计算机手册得到改变 BIOS 设置的信息。
2) 在 Windows，打开计算机属性并点击端口菜单。
3) 根据您想使用的 EPSON 打印机端口选择相应的 EPS_LPT 复选框。 
   如果您选择 EPS_LPT1，安装完成后您可以使用 EPSON 打印机端口进行打印。如果您选择其他的 EPS_LPT 端口，您需要按照下列步骤配置端口。 
4) 点击配置端口按钮，然后点击您想使用的 EPS_LPT 项。
5) 通过双击 IRQ 和 DMA 资源类型并且键入与扩展卡上的 IRQ 和 DMA 匹配的配置使用 IRQ 和 DMA。
6) 点击确定，然后关闭打印机属性对话框。

4. 问题与解答

- 如果出现“系统启动时至少有一个设备或驱动程序失败”消息，试以下步骤：
    a) 确认 LPT 设置和其他设备（例如声卡和网卡）之间没有 IRQ 冲突。
    b) 在设备管理器中，在 ECP 打印机端口属性对话框中选择“不使用中断”。
       
- 打印问题或通讯错误
  如果您在打印或使用 EPSON Status Monitor 工具时遇到问题，试以下步骤：
1) 这个问题可能是由于计算机硬件和 EPSON 打印机端口之间的细微的不兼容引起的。在 EPS_LPT 端口配置对话框，试以下步骤：
       a) 清空使用中断复选框。
       b) 如果问题仍然存在，清空使用 DMA 传输器复选框。

2) 如果以上措施不能解决问题，计算机硬件和 ESPON 打印机端口之间有严重的不兼容。必须执行下列一个或多个步骤：
       a) 在端口菜单中，取消 EPSON 打印机端口并选择在标准 LPT 端口使用打印机。
b)  按照下一步说明卸载 EPSON 打印机端口。

5. 卸载 EPSON 打印机端口
按照下列步骤卸载 EPSON 打印机端口：

注意：
卸载 EPSON 打印机端口并不能卸载打印机驱动程序。

1) 点击开始。
2) 指向程序，然后指向 EPSON 打印机。
3) 选择卸载 EPSON 打印机端口。

系统重启后改变生效。

6. 通过扫描仪使用 EPSON 打印机端口:
如果您通过扫描仪的并行端口连接打印机和计算机，在打印的同时不要进行扫描。否则，打印机不能成功的完成打印操作。

7. 版本局限性
无

- 结束 -


