# 更改WEP密钥
设备管理 > 配置 > 接口 > 无线局域网设置 > 更改WEP密钥

设置或更改用于无线局域网通信的WEP加密密钥。

### 新WEP密钥

输入您要设置或更改的WEP密钥。

#### 64位密匙

输入由10位数的十六进制值或5位数组成的WEP密钥。输入WEP密钥值时不要输入“0x”前缀。输入的值将显示为“*”。

#### 128位密匙

输入由26位数的十六进制值或13位数组成的WEP密钥。128位密钥能比64位密钥提供更高的安全性。输入WEP密钥值时不要输入“0x”前缀。输入的值将显示为“*”。

### 确认WEP密钥

在确认框中再次输入相同的WEP密匙。
此处输入的WEP密钥必须与之前在新WEP密钥框中输入的密钥相同，否则无法设置密钥。

## 按钮

### 确定

单击可保存设置，并返回无线局域网设置页。在单击无线局域网设置页上的确定时，将应用这些设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##