# 访问控制
设备管理 > 配置 > 安全 > 访问控制

指定允许访问（打印请求、页显示等）机器的计算机。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 使用TCP/IP协议进行访问时有所限制。
  受限IP地址的计算机无法访问Web Image Monitor。但是，远程维护操作(mshell)不受限制。
- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员

## 访问控制

指定是启用还是禁用访问控制。

## IPv4

若要使用IPv4，请配置以下设置：

### 访问控制范围1到访问控制范围5

输入允许访问机器的计算机的IPv4地址范围。
最多可以输入5组范围。禁止从这些范围以外的地址进行访问。
如果指定的范围不足5组，请将未指定的范围设置成[0.0.0.0] - [0.0.0.0]。
若要允许从所有计算机进行存取，请将所有范围都设置成[0.0.0.0] - [0.0.0.0]。

## IPv6

若要使用IPv6，请配置以下设置。

### 访问控制范围1到访问控制范围5

使用IP地址范围或基本地址和掩码的组合，输入允许访问机器的计算机的IPv6地址范围。
最多可以输入5组范围或前缀。禁止从这些范围或前缀以外的地址进行访问。
若要指定范围，请选择掩码，输入基本地址，然后使用1到128之间的值在掩码长度框中输入掩码范围。
如果指定的范围不足5组，请将未指定的范围设置成[::] - [::]。
若要允许从所有计算机进行访问，请将所有范围都设置成[::] - [::]。

注意

- 多点广播地址不能定义为基本地址。
- 掩码长度的默认值是128。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##