Se non è stata rilevata alcuna stampante controllare che:
- Sia stato attivato l'interruttore principale di alimentazione e che il cavo di rete sia stato collegato correttamente
- Le impostazioni TCP/IP del PC e della stampante siano corrette
- La stampante e il PC si trovino sullo stesso segmento di rete

Sarà necessaria una configurazione manuale della porta stampante qualora:
- Si inviino le stampe a una conda di stampa NetWare
- Si inviino le stampe a una stampante condivisa Windows
- Si stia usando per la stampa un protocollo NetBEUI
- Si inviino le stampe a una diverso segmento TCP/IP

Si desidera eseguire manualmente la configurazione?  
