# 用户验证管理（用户代码）
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 用户验证管理 > 用户验证管理（用户代码）

指定是否对设备上可以使用的每个功能启用用户代码管理（通过用户代码限制功能或统计总页数）。

注意

- 若要启用用户代码管理，则必须将一个用户代码注册到通讯簿。单击菜单区域中的通讯簿可显示通讯簿。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## 打印机作业验证设置

配置在每种验证方法下如何处理打印机作业的设置。

注意

- 在此配置的设置可用于用户代码验证、基本验证、Windows验证和LDAP验证。

### 打印机作业验证

指定发送作业的打印机驱动程序未包含任何验证信息时（即不包含用户名称或密码），是否打印作业。

#### 全部

如果此项作业没有验证信息，则不打印此项作业。

#### 简单(限制)

基于验证的打印由以下项目的配置设置决定：限制范围(IPv4)、限制范围(IPv6)、并行接口(简单)和USB(简单)。

#### 简单(全部)

即使此项作业没有验证信息，也打印此项作业。

### 限制范围(IPv4)

输入范围用于限制来自IPv4地址的未经验证的打印作业。您最多可以设置5个范围。
从落在此处输入的范围内的IPv4地址发送的任何作业都会被打印，无论它是否经过验证。从超出所输入范围的IPv4地址发送的未经验证的任何作业都不会被打印。

注意

- 仅当打印机作业验证设置为简单(限制)时，才能进行此设置。

### 限制范围(IPv6)

输入范围用于限制来自IPv6地址发送的未经验证的打印作业。输入范围时可以使用开始地址和结束地址的组合，或是基本地址和掩码的组合。您最多可以设置5个范围。
从落在此处输入的范围内的IPv6地址发送的任何作业都会被打印，无论它是否经过验证。从超出所输入范围的IPv6地址发送的任何未经验证的作业都不会被打印。

注意

- 按照以下步骤之一指定范围：
  - 选择范围，然后输入开始和结束地址。
  - 选择掩码，输入基本地址，然后在掩码长度中输入1到128之间的掩码。
- 仅当打印机作业验证设置为简单(限制)时，才能进行此设置。

### 并行接口(简单)

指定是否将基于验证的打印应用到使用并行接口发送的作业。
应用：不打印未经验证的作业。
不应用：打印未经验证的作业。

注意

- 仅当打印机作业验证设置为简单(限制)时，才能进行此设置。

### USB(简单)

指定是否将基于验证的打印应用到使用USB接口发送的作业。
应用：不打印未经验证的作业。
不应用：打印未经验证的作业。

注意

- 仅当打印机作业验证设置为简单(限制)时，才能进行此设置。

## 用户代码验证设置

### 功能限制

选择您想要启用用户代码管理的功能。

注意

- 如果选择打印机：PC控制，则会禁用打印机彩色模式（彩色和黑白）用户代码管理。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

#### 复印机：黑白

启用或禁用黑白复印用户代码管理。

#### 复印机：单色

启用或禁用单色复印用户代码管理。

#### 复印机：双色

启用或禁用双色复印用户代码管理。

#### 复印机：全彩色

启用或禁用全彩色复印用户代码管理。

#### 打印机：黑白

启用或禁用黑白打印用户代码管理。

#### 打印机：彩色

启用或禁用彩色打印用户代码管理。

#### 打印机：PC控制

启用或禁用用户代码自动注册到通讯簿。
如果选择该复选框，当一个作业用驱动程序发送时，分配到打印机驱动程序中的用户代码将被自动注册到设备上的通讯簿。

#### 其他功能：文件服务器

为操作文件服务器启用或禁用用户代码管理。

#### 其他功能：传真

启用或禁用传真功能用户代码管理。

#### 其他功能：扫描仪

启用或禁用扫描仪功能用户代码管理。

#### 其他功能：浏览器

启用或禁用机器控制面板上的浏览器功能用户代码管理。

#### 扩展功能

启用或禁用扩展功能应用程序的用户代码管理。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##