# 传真目的地详细资料
打印作业/保存的文件 > 文件服务器 > 文件服务器 > 通过传真发送文件 > 传真目的地详细资料

使用此页可更改从文件服务器将传真文件发送到的目的地。在此页上，可通过两种方式更改指定目的地：一是直接输入传真号码，二是从LDAP服务器的通讯簿中选择目的地。

## 通过手动输入更改目的地

### 线路类型

选择用于传送的线路类型。

### 传真目的地

输入传真号码。最多可以输入128个字符，其中包括数字和符号（*、#、-和T）。
如果线路类型选为云传真，则最多可输入30位数字。

注意

- 当使用高级功能选项时，为传真目的地和高级功能设置的最多字符数为128。

### 高级功能

如果使用SUB代码传送，则输入“高级功能”代码。最多可以输入128个字符，其中包括数字和符号（*和#）。

注意

- 如果线路类型选为云传真，则高级功能不可用。

## 按钮

### 确定

单击可保存设置，并返回通过传真发送文件页。在此配置的设置会反映在通过传真发送文件页上的目的地列表中。

### 取消

单击可取消设置，并返回通过传真发送文件 页。

##

详细步骤（正在发送）