# IEEE 802.1X
设备管理 > 配置 > 安全 > IEEE 802.1X

当无线局域网设置页上的WPA2验证方式选为WPA2，或接口设置页上的以太网安全选为有效时，请配置IEEE 802.1X验证所需信息的设置。

注意

- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员

### 用户名

输入配合可扩展验证协议(EAP)使用的用户名称。您最多可以输入31个字母数字字符。
EAP是用于IEEE 802.1X验证的验证协议。

### 域名

使用FQDN（完全限定域名）或NetBIOS名称输入用于RADIUS服务器验证的域名。您最多可以输入64个字母数字字符。请注意，域名不能包括“at”符号（@）或反斜线（\）。

### EAP类型

选择EAP验证类型。

### IEEE 802.1X客户端证书状态

显示在设备证书页的证书中为无线局域网连接指定的设备证书状态。

### 密码

如果EAP类型设置为LEAP、EAP-TTLS或PEAP，请单击更改输入在RADIUS服务器上设置的密码。

关于更改密码页的详细信息

注意

- 如果EAP类型设置为PEAP，并且阶段2方式(PEAP)设置为“TLS”，则无法设置密码。

### 阶段2用户名称

如果EAP类型设置为EAP-TTLS或PEAP，请单击更改输入在RADIUS服务器上设置的用户名称。

关于更改阶段2用户名称页的详细信息

### 阶段2方式(EAP-TTLS)

如果EAP类型设置为EAP-TTLS，请选择阶段2方式。

### 阶段2方式(PEAP)

如果EAP类型设置为PEAP，请选择阶段2方式。

### 验证服务器证书

如果EAP类型设置为非LEAP，请指定是启用还是禁用验证服务器的验证。

### 可信的中间证书颁发机构

如果EAP类型设置为非LEAP，请指定是否信任中间CA签发的证书。

注意

- 仅当验证服务器证书设置为开时，才可配置此设置。

### 服务器ID

如果EAP类型设置为非LEAP，请输入验证服务器ID。最多可以输入128个字母数字字符。

注意

- 仅当验证服务器证书设置为开时，才可配置此设置。

### 允许子域

指定是否启用验证，即使子域名称不同。
例如：如果选择开，则会验证“a.jp.xyz2.com”和“a.uk.xyz2.com”这两个域。

注意

- 仅当验证服务器证书设置为开时，才可配置此设置。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##