# 未定义网络接口
设备管理 > 配置 > 网络 > 未定义网络接口

可以显示和设置未定义网络接口的设置值和状态。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

## IPv4

指定启用或禁用IPv4。

注意

- 如果正在使用IPv4，则此设置不能从有效更改为无效。例如，如果浏览器使用IPv4连接到设备，则不能选择无效。

### DHCP

选择有效使用DHCP服务器自动配置网络设置。选择无效手动配置网络设置。

### IPv4地址

输入网络接口板或无线局域网接口单元的IPv4地址。
DHCP运行时，使用从DHCP服务器获取的地址。

### 子网掩码

输入网络接口板和无线局域网板的子网掩码。子网掩码是用作网络地址的IP地址的一部分。
如果使用DHCP，将使用从DHCP服务器获取的子网掩码。

### 主WINS服务器

输入主WINS服务器的IP地址。
如果使用DHCP，将使用从DHCP服务器获取的主WINS服务器地址。如果无法从DHCP服务器获取地址，将使用给设备设置的主WINS服务器地址。

### 辅WINS服务器

输入次WINS服务器的IP地址。
当无法在主WINS服务器中注册设备名称时，将使用次WINS服务器。如果使用DHCP，将使用从DHCP服务器获取的次WINS服务器地址。如果无法从DHCP服务器获取地址，将使用给设备设置的次WINS服务器地址。

### 默认网关地址

输入默认网关地址。
默认网关地址是与另一个网络上的计算机通信（打印或交换信息）时用作网关的主机或路由器的IP地址。
当使用DHCP时，将使用从DHCP服务器获取的默认网关地址。如果无法从DHCP服务器获取地址，将使用给设备设置的默认网关地址。

注意

- 安装有多个接口板时，默认网关地址按以下方式确定：
  当所有接口都启用了DHCP时，按照接口优先级从DHCP服务器获取默认网关地址。
  当同时有启用DHCP的接口和禁用DHCP的接口时，会使用给设备设置的默认网关地址。
- 可以从远程维护(mshell)更改接口优先级的顺序。

### 作用域ID

输入网络接口板和无线局域网板的NetBIOS作用域ID，最多31个字符。
如果使用DHCP，将使用从DHCP服务器获取的作用域ID。如果无法从DHCP服务器获取ID，将使用给设备设置的ID。

### 使用与以太网相同的主机名

选择是否使用与以太网相同的主机名。

### 主机名

输入要给网络接口板或无线局域网接口单元设置的主机名称，最多可使用63个字符。默认值是RNP，后跟活动接口板的MAC地址。如果要更改名称，而不使用默认名称，则新名称不能以“RNP”或“rnp”开头。

注意

- 连字符和英文句号可以用作主机名称的一部分。但是不能用在主机名称的开头位置，也不可以连用（“--”或“..”）。另外，连字符无法用在主机名称的末尾。

## IPv6

指定启用或禁用IPv6。

注意

- 如果正在使用IPv6，则此设置不能从有效更改为无效。例如，如果浏览器使用IPv6连接到设备，则不能选择无效。

### 链路本地地址

显示网络接口板或无线局域网板的链路本地地址。
链路本地地址只应用于局域网络（本地网段）内部，并且以“fe80::”开头，后跟从活动接口板的MAC地址生成的标识符。

### 无状态地址

指定网络接口板或无线局域网板的无状态地址。

#### 自动配置无状态地址

指定启用或禁用IPv6地址的自动生成功能。

#### 无状态地址1到无状态地址5

显示自动生成的IPv6地址。

### 手动配置地址

输入为网络接口板或无线局域网板指定的 IPv6 地址。

注意

- 不能设置以下地址：
  链路本地地址、多点广播地址、环路地址、IPv4兼容地址、IPv4映射地址

### 手动配置地址（前缀长度）

使用介于1和128之间的值输入IPv6地址的前缀长度。默认值为64。

### DHCPv6

选择有效使用DHCPv6服务器自动配置网络设置。选择无效手动配置网络设置。

### DHCPv6地址

显示从DHCPv6服务器获取的地址。

### 默认网关地址

输入默认网关地址。
默认网关地址是与另一个网络中的计算机通信（打印或交换信息）时用作网关的主机或路由器的IPv6地址。
如果自动配置无状态地址设置为有效，则会将路由器的链路本地地址设置为默认网关地址。如果在此指定默认网关地址，则使用该地址。
括号内显示当前使用的值。

注意

- 不能设置以下地址：
  站点本地地址、多点广播地址、环路地址、IPv4兼容地址、IPv4映射地址、全局地址

## IPv4 / IPv6详细信息

### LLMNR, LPR, DIPRINT, IPP, WINS, Bonjour

指定启用或禁用每个协议。

### UPnP设置

选择启用还是禁用UPnP设置。

### DIPRINT/LPD/IPP超时

使用WSD（设备Web服务）或IPP打印时，指定在取消作业之前机器等待作业数据的时间。
可在30到65535秒之间指定一个超时时间。
默认超时时间为900秒。

### SNMP

指定启用或禁用接口板的SNMP。

## SNMPv1/v2

### SNMPv1，v2功能

指定是启用还是禁用SNMPv1和v2。

### 社区名称

输入网络接口板所属的社区的名称，最多15个字符。如果社区名称与主机名称不相同，将不接受来自主机的申请。

## SNMPv3

### SNMPv3功能

指定启用或禁用SNMPv3。

### 上下文名称

显示设备的上下文名称。
上下文名称固定为“GWNCS”。

### 验证算法

选择SNMPv3的验证算法。

### 加密设置

设置用于SNMPv3的加密设置。

### 加密算法

选择SNMPv3的加密算法。

### 帐户名称(用户)

输入用户帐户的用户名称，最多使用32个字母和数字。默认的用户帐户名称为“initial”。

### 验证密码(用户)

输入用户帐户的密码，最多使用32个字母和数字。密码区分大小写。根据机器的密码策略设置的不同，最少字符数限制会有所不同。

### 加密密码(用户)

输入用来对用户帐户密码进行加密的密码，最多使用32个字母和数字。加密密码区分大小写。

注意

- 如果禁用SNMPv3加密，则无论是否在加密密码框中输入密码，都不会对用户帐户密码进行加密。您可以指定启用或禁用打印机上的SNMPv3加密。有关详细信息，请参阅机器随附的操作说明书。

### 存取类型(用户)

在此列表中，选择管理员账户的访问类型以访问设备。

#### 不可存取

不允许访问。

#### 只读

可以读取信息，但不能编辑。

## 以太网速度

指定以太网通信速度。默认选择自动选择：禁用1Gbps。此选项可让设备选择最佳速度。
如果要启用1Gbps的通信速度，请选择自动选择：启用1Gbps。不过，在节能模式中，自动选择：启用1Gbps设置消耗的电能多于自动选择：禁用1Gbps设置。
如果与设备通信失败，请选择10Mbps 全双工、10Mbps 半双工、100Mbps 全双工或100Mbps 半双工。

## 访问控制

### IPv4 访问控制范围1到访问控制范围4

输入允许访问机器的计算机的IPv4地址范围。
最多可以输入4组范围。禁止从这些范围以外的地址进行访问。
如果指定的范围不足4组，请将未指定的范围设置成[0.0.0.0] - [0.0.0.0]。
若要允许从所有计算机进行访问，请将所有范围都设置成[0.0.0.0] - [0.0.0.0]。

### IPv6 访问控制范围1到访问控制范围4

使用IP地址范围或基本地址和掩码的组合，输入允许访问机器的计算机的IPv6地址范围。
最多可以输入4组范围或前缀。禁止从这些范围或前缀以外的地址进行访问。
若要指定范围，请选择掩码，输入基本地址，然后使用1到128之间的值在掩码长度框中输入掩码范围。
如果指定的范围不足4组，请将未指定的范围设置成[::] - [::]。
若要允许从所有计算机进行访问，请将所有范围都设置成[::] - [::]。

注意

- 多点广播地址不能定义为基本地址。
- 掩码长度的默认值是128。

### IPv6 Base Address n

设置在未定义网络接口中使用的基本地址n。

### IPv6 掩码长度 n

设置在未定义网络接口中使用的基本地址n的掩码长度。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

### 后退

单击此项返回前一页。

##