# 纸盘参数(PCL/PS)
设备管理 > 配置 > 打印机 > 纸盘参数(PCL/PS)

在纸盘参数(PCL)页上，配置用于PCL打印的纸盘更换参数设置。
在纸盘参数(PS)页上，配置用于PS打印的纸盘更换参数设置。

注意

- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
- 纸盘参数替换功能非常有用，例如，如果您的公司准备将ERP系统中使用的打印机替换成另一个制造商的打印机，此功能就很有用。如果将A公司的打印机（纸盘参数“4”识别为“纸盘1”）替换为B公司的打印机（纸盘参数“4”识别为“纸盘3”），由于以前的参数赋值会保留下来，因此发送到纸盘1的打印作业会通过纸盘3输出。若要恢复正确的打印路径同时不更改ERP系统设置，则必须将参数“4”的赋值由纸盘3更改为纸盘1。

### 输入纸盘

显示机器上的可用纸盘。

### 纸盘参数

为每个纸盘输入纸盘参数替换值，最多可使用99位数字。您最多可注册3个纸盘参数。

注意

- 如果某个纸盘参数不需要替换，请将该参数留为空白。
- 不能给不同的纸盘设置相同的纸盘参数。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##