Hvis det ikke blir funnet noen skriver, må du undersøke om:
- Strømmen er på. Nettverkskabelen er riktig tilkoplet.
- TCP/IP-innstillingene er korrekte både på PCen og på skriveren.
- Skriveren og PCen er i samme segment i nettverket.

Manuelt oppsett av skriverport er nødvendig hvis:
- Utskrift til en utskriftskø basert på NetWare
- Utskrift til en delt skriver basert på Windows
- Hvis det brukes en NetBEUI-protokoll for utskrift
- Hvis det skrives ut til et annet TCP/IP-segment

Vil du sette opp manuelt?

