# IPv4
设备管理 > 配置 > 网络 > IPv4

使用此页可配置使用IPv4打印的设置。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 如果一个项目带有星号，则表示当使用DHCP时，从DHCP服务器获取的值优先。括号内显示当前使用的值。
- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

### IPv4

指定启用或禁用IPv4。

注意

- 如果正在使用IPv4，则此设置不能从有效更改为无效。例如，如果浏览器使用IPv4连接到设备，则不能选择无效。

## 以太网/无线局域网/以太网+无线局域网

根据安装的接口板，显示以太网、无线局域网或以太网+无线局域网。

### 主机名

输入要给网络接口板或无线局域网接口单元设置的主机名称，最多可使用63个字符。默认值是RNP，后跟活动接口板的MAC地址。如果要更改名称，而不使用默认名称，则新名称不能以“RNP”或“rnp”开头。

注意

- 连字符和英文句号可以用作主机名称的一部分。但是不能用在主机名称的开头位置，也不可以连用（“--”或“..”）。另外，连字符无法用在主机名称的末尾。

### DHCP

选择有效使用DHCP服务器自动配置网络设置。选择无效手动配置网络设置。

### 域名

指定使用从DHCP服务器获取的域名还是使用为设备设置的域名。

#### 自动获取(DHCP)

如果使用DHCP，将使用从DHCP服务器获取的域名。如果无法从DHCP服务器获取域名，将使用给设备设置的域名。

#### 指定

使用给设备设置的域名。输入域名，最多可使用63个字符。不能使用空格。

### IPv4地址*

输入网络接口板或无线局域网接口单元的IPv4地址。
DHCP运行时，使用从DHCP服务器获取的地址。

### 子网掩码*

输入网络接口板和无线局域网板的子网掩码。子网掩码是用作网络地址的IP地址的一部分。
如果使用DHCP，将使用从DHCP服务器获取的子网掩码。

### DDNS

指定是启用还是禁用网络接口板或无线局域网板的DDNS（动态DNS）名称解析。
当启用时，会立即更新DNS数据库。

### WINS

指定启用或禁用网络接口板或无线局域网接口单元的WINS名称解析。
当启用时，请在主WINS服务器和辅WINS服务器中输入WINS服务器的IP地址。在主机名中输入的主机名称会注册到指定的WINS服务器。即使更改了网络接口板或无线局域网接口单元的IP地址以便在DHCP环境中使用，仍可以使用该名称指定。如果名称无法在WINS服务器上注册，则它会发出注册申请。

### 主WINS服务器*

输入主WINS服务器的IP地址。
如果使用DHCP，将使用从DHCP服务器获取的主WINS服务器地址。如果无法从DHCP服务器获取地址，将使用给设备设置的主WINS服务器地址。

### 辅WINS服务器*

输入次WINS服务器的IP地址。
当无法在主WINS服务器中注册设备名称时，将使用次WINS服务器。如果使用DHCP，将使用从DHCP服务器获取的次WINS服务器地址。如果无法从DHCP服务器获取地址，将使用给设备设置的次WINS服务器地址。

### LLMNR

指定是否响应LLMNR（链路本地多点广播名称解析）协议中的名称解析顺序。
此功能对没有域名服务器的网络有效。

### 作用域ID*

输入网络接口板和无线局域网板的NetBIOS作用域ID，最多31个字符。
如果使用DHCP，将使用从DHCP服务器获取的作用域ID。如果无法从DHCP服务器获取ID，将使用给设备设置的ID。

## 详细资料

这些设置是网络接口板和无线局域网板的共有设置。

### 默认网关地址*

输入默认网关地址。
默认网关地址是与另一个网络上的计算机通信（打印或交换信息）时用作网关的主机或路由器的IP地址。
当使用DHCP时，将使用从DHCP服务器获取的默认网关地址。如果无法从DHCP服务器获取地址，将使用给设备设置的默认网关地址。

注意

- 安装有多个接口板时，默认网关地址按以下方式确定：
  当所有接口都启用了DHCP时，按照接口优先级从DHCP服务器获取默认网关地址。
  当同时有启用DHCP的接口和禁用DHCP的接口时，会使用给设备设置的默认网关地址。
- 可以从远程维护(mshell)更改接口优先级的顺序。

### 域名服务器

指定使用从DHCP服务器获取的DNS服务器还是使用为设备设置的DNS服务器。

#### 选择“自动获取(DHCP)”

依次访问“域名服务器1(DHCP)”、“域名服务器2(DHCP)”和“域名服务器3”（自动获取(DHCP)），然后使用最先响应的域名服务器。不使用“域名服务器1”、“域名服务器2”和“域名服务器3”（指定）。
即使在不使用DHCP时选择自动获取(DHCP)，操作也与选择指定时相同。

#### 选择“指定”

依次访问“域名服务器1”、“域名服务器2”和“域名服务器3”，然后使用最先响应的域名服务器。

#### 域名服务器1(DHCP)

显示从DHCP服务器获取的主域名服务器的IP地址。

#### 域名服务器2(DHCP)

显示从DHCP服务器获取的次域名服务器的IP地址。

#### 域名服务器3

输入要给机器设置的域名服务器IP地址。

注意

- 仅当域名服务器选为自动获取(DHCP)时，输入的值才生效。

#### 域名服务器1、域名服务器2、域名服务器3

输入要给机器设置的域名服务器IP地址。

注意

- 仅当域名服务器选为指定时，输入的值才生效。

### LPR、RSH/RCP、DIPRINT、FTP、WSD (Device)、WSD (Printer)、WSD (Scanner)、IPP

指定启用或禁用每个协议。

### DIPRINT超时期间

指定机器等待打印数据的时间，在此时间过后将取消使用DIPRINT进行的打印作业。

### WSD(设备的加密通信)

指定是否使用WSD（设备Web服务）协议对通信加密。

### WSD(Printer)/IPP超时

使用WSD（设备Web服务）或IPP打印时，指定在取消作业之前机器等待作业数据的时间。
可在30到65535秒之间指定一个超时时间。
默认超时时间为900秒。

### IPDS

指定是否启用IPDS功能。

### IPDS端口号

指定用于IPDS功能的IPDS端口号。可以输入1024到65535范围内的值，但不能使用2501、2601或9100。

### RHPP

指定是否使用RHPP（Ricoh主机打印协议）启用打印。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##