프린터가 자동으로 감지되지 않는 경우 다음을 확인하십시오.
- 주 전원이 켜져 있고 네트워크 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 여부
- PC 및 프린터의 TCP/IP가 올바르게 설정되어 있는지 여부
- 프린터와 PC가 네트워크의 동일한 세그먼트 상에 있는지 여부

다음과 같은 경우 프린터 포트를 수동으로 설정해야 합니다.
- NetWare 인쇄 대기열에서 인쇄하는 경우
- Windows 공유 프린터에서 인쇄하는 경우
- 인쇄 시 NetBEUI 프로토콜을 사용하는 경우
- 서로 다른 TCP/IP 세그먼트에서 인쇄하는 경우

수동으로 설정하시겠습니까?
