# LDAP服务器（设置）
设备管理 > 配置 > 设备设置 > LDAP服务器 > LDAP服务器（设置）

注册和更新LDAP服务器。

### 标识名

输入LDAP服务器的名称，最多可使用20个字符。

### 服务器名称

输入LDAP服务器的主机名称或IP地址，最多可使用128个字符。

### 搜索基础

输入LDAP目录结构中开始用户搜索的位置。最多可以使用128个字母数字字符。
例如：dc=my-domain.com

### 端口号

输入用于连接到LDAP服务器的端口号。使用1到65535之间的数。默认值是389。

### SSL

指定是否使用SSL与LDAP服务器通信。如果选择开，则机器与LDAP服务器之间的通信使用SSL加密。如果选择关，则通信不加密。

注意

- 若要应用SSL加密，设备上必须安装设备证书。
- 此设置反映在端口号框中。选择开时，端口号设置为“636”，选择关时，端口号设置为“389”。

### 验证

选择此项时，机器连接到LDAP服务器时进行验证。

#### 关

不验证。

#### 明文认证

用户名称与密码验证。

#### 摘要认证

用户名称、密码和设备证书验证。

#### Kerberos认证

用户名称、密码和设备证书验证。

注意

- 使用此页上的用户名和密码，设置用户名称和密码。

### 用户名

输入您的LDAP服务器登录用户名称。最多可以使用128个字母数字字符。

注意

- 如果验证设置为摘要认证或Kerberos认证，则必须设置用户名称。

### 密码

单击更改可更新已登录用户的密码。

注意

- 如果验证设置为摘要认证或Kerberos认证，则必须设置密码。

关于更改密码页的详细信息

### 领域名

如果已为验证选择Kerberos认证，则必须为用户验证指定Kerberos领域。

注意

- 领域名必须在设备管理 - 配置 - 设备设置 - Kerberos认证页上预先设置。

### 日语字符代码集

为要使用的LDAP服务器选择字符代码集。

### 测试连接

单击开始可确定是否可以使用配置的设置连接到LDAP服务器。

## 搜索条件

指定要通过LDAP搜索进行搜索的用户信息项目。

### 标识名

输入可以区别用户名称的属性类型。最多可以使用64个字母数字字符。
默认值：“cn”。

### 电子邮件地址

输入可以区别用户电子邮件地址的属性类型。最多可以使用64个字母数字字符。
默认值：“mail”。

### 传真号码

输入可以区别用户传真号码的属性类型。最多可以使用64个字母数字字符。
默认值：“facsimileTelephoneNumber”。

### 公司名称

输入可以区别用户公司（或组织）名称的属性类型。最多可以使用64个字母数字字符。
默认值：“o”。

### 部门名称

输入可以区别用户部门名的属性类型。最多可以使用64个字母数字字符。
默认值：“ou”。

## 搜索选项

如果需要，为LDAP搜索指定其它条件。例如，若要基于用户的职员编号搜索信息，请在属性框中输入“employeeNo”，然后在按键显示框中输入“职员编号”。

### 属性

输入可以区别用户的属性类型。最多可以使用64个字母数字字符。

### 按键显示

输入显示在机器控制面板上的名称，供LDAP搜索用于根据属性框中指定的属性类型搜索用户。最多可以使用20个字母数字字符。

## 按钮

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击可取消设置，并返回LDAP服务器页。

##