# IP-传真网关设置
设备管理 > 配置 > 传真 > IP-传真网关设置

显示给IP-传真功能注册的VoIP网关。
从这个页可以显示用于注册和更新VoIP网关的页面。最多可以设置50个VoIP网关。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员
  - 登录到设定为执行用户验证的设备的用户
    用户必须具有普通的传真操作权限，并且有权更改通常只有管理员才能更改的设置。

### 顶端的列表

您可以使用顶端的列表切换页面。
每页显示10个VoIP网关。若要注册或更改已注册的VoIP网关，请进行选择，然后单击更改按钮。

### 更改

显示与当前显示数字（例如，1到10）对应的更改IP-传真网关设置页。

关于更改IP-传真网关设置页的详细信息

### 前缀

显示VoIP网关的电话号码。

### 协议

显示IP-传真传输的协议或新注册到通讯簿的协议。显示H.323或SIP。

### 网关地址

显示VoIP网关的IP地址或主机名称。如果进行相应的设置，还可以显示端口号。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

### 后退

单击此项返回前一页。

##