หากไม่พบเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้: 
- สวิตช์ไฟหลักเปิดอยู่ และเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้องแล้วหรือไม่? 
- ตั้งค่า TCP/IP ของคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ถูกต้องแล้วหรือไม่? 
- เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ใช้  segment บนเครือข่ายเดียวกันหรือไม่? 

จำเป็นต้องตั้งค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง ในกรณีต่อไปนี้: 
- เมื่อสั่งพิมพ์ไปยังคิวงานพิมพ์ NetWare 
- เมื่อสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เเชร์ร่วมกันบน Windows
- เมื่อใช้โปรโตคอล NetBEUI ในการพิมพ์
- เมื่อสั่งพิมพ์ไปยัง TCP/IP Segment อื่นๆ

ต้องการตั้งค่าด้วยตนเองหรือไม่?
