# 随选电子邮件通知
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 随选电子邮件通知

可以通过电子邮件检查当前设备设置和设备状态。用定义的格式创建一条电子邮件信息并将其发送至设备，之后将收到一个显示设备设置和其他相关信息的电子邮件回函。

注意

- 若要使用随选电子邮件通知功能，则必须使用在此页上注册的电子邮件地址或属于已注册域名的地址。
- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

### 通知主题

输入要添加到电子邮件回函主题行的文本字符串。
电子邮件回函的主题以通知主题中输入的文本开头，后跟用户所发送的电子邮件的主题。
最多可以输入32个字符。

### 通知信息

输入要包含在电子邮件回函中的文本信息。最多可以输入256个字母数字字符。
您可以按需要输入任何信息，如：机器的位置或服务代理商的联系信息。

注意

- 此设置会反映到配置：设备设置：自动电子邮件通知页的通知信息框中。

## 信息访问限制

### 对设备状态信息的限制

指定是否限制对设备状态信息的访问。
如果选择有效，则不会有电子邮件回函发送给询问信息的发件人。
如果选择无效，则会提供电子邮件回函响应信息询问。

## 可接受的电子邮件地址/域名设置

### 可接受的电子邮件地址/域名

输入电子邮件地址或域名以用于通过电子邮件询问信息，并接收电子邮件回函。
最多可注册10个地址/域，每个地址/域最多可使用128个字母数字字符。
如果注册了电子邮件地址，则会通过发送电子邮件回函响应从该地址发出的询问。
如果注册了域名，则会通过发送电子邮件回函响应从属于该域的地址发出的询问。
例如：

#### 若指定的电子邮件地址为“abc@xyz.com”

如果发起者的电子邮件地址和指定的电子邮件地址一致（例如：“abc@xyz.com”），则设备会发送电子邮件回函。
如果它们不同，则设备不会发送电子邮件回函。

#### 若指定的域名为“xyz.com”

如果发起者的电子邮件域名和指定的域名一致（例如：“aaa@xyz.com”、“123@xyz.com”或“zzz@xyz.com”），则设备会发送电子邮件回函。
如果它们不同，则设备不会发送电子邮件回函。

### 电子邮件语言

选择从设备发出的电子邮件信息的语言。

注意

- 可以使用的语言视设备类型而定。
- 可以使用的语言视Web Image Monitor的语言设置而定。Web Image Monitor的语言设置可在配置：网页页上更改。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##