# 接收文件设置
设备管理 > 配置 > 传真 > 接收文件设置

配置用于控制传真接收文件的输出和自动报告的定时器设置。
可以保存接收的文件或将其传送到指定的目的地，不在下班时间或节假日输出文件。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## 输出模式切换定时器

配置输出模式切换定时器的设置。

### 常规设置

配置定时器的常规设置。
单击详细设置打开详细设置页，在此可配置详细设置。

关于详细设置页的详细信息

### G3-1/G3-2/G3-3/因特网传真/IP-传真

配置每条线路的设置。

#### 开

配置个别线路的设置。单击详细设置打开详细设置页，在此可配置详细设置。

关于详细设置页的详细信息

#### 关

无设置。

#### 与常规设置相同

使用常规设置。

## 禁止自动打印

### 常规设置/G3-1/G3-2/G3-3/因特网传真/IP-传真

使用此功能禁止自动打印接收的文件和报告。
例如，如果不确定会离开办公室多久，因而无法配置定时器设置，则可在离开前设置此功能。可以在离开期间停止自动打印文件。

## 待机打印文件

### 全部文件/G3-1/G3-2/G3-3/因特网传真/IP-传真

使用此功能打印队列中的所有文件或各线路的文件。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##