# 用户验证管理（Windows验证）
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 用户验证管理 > 用户验证管理（Windows验证）

使用此页可配置Windows验证设置。

注意

- 要使用Windows验证，设备和域控制器必须连接到同一个网络。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## 打印机作业验证设置

配置在每种验证方法下如何处理打印机作业的设置。

注意

- 在此配置的设置可用于用户代码验证、基本验证、Windows验证和LDAP验证。

### 打印机作业验证

指定发送作业的打印机驱动程序未包含任何验证信息时（即不包含用户名称或密码），是否打印作业。

#### 全部

如果此项作业没有验证信息，则不打印此项作业。

#### 简单(限制)

基于验证的打印由以下项目的配置设置决定：限制范围(IPv4)、限制范围(IPv6)、并行接口(简单)和USB(简单)。

#### 简单(全部)

即使此项作业没有验证信息，也打印此项作业。

### 限制范围(IPv4)

输入范围用于限制来自IPv4地址的未经验证的打印作业。您最多可以设置5个范围。
从落在此处输入的范围内的IPv4地址发送的任何作业都会被打印，无论它是否经过验证。从超出所输入范围的IPv4地址发送的未经验证的任何作业都不会被打印。

注意

- 仅当打印机作业验证设置为简单(限制)时，才能进行此设置。

### 限制范围(IPv6)

输入范围用于限制来自IPv6地址发送的未经验证的打印作业。输入范围时可以使用开始地址和结束地址的组合，或是基本地址和掩码的组合。您最多可以设置5个范围。
从落在此处输入的范围内的IPv6地址发送的任何作业都会被打印，无论它是否经过验证。从超出所输入范围的IPv6地址发送的任何未经验证的作业都不会被打印。

注意

- 按照以下步骤之一指定范围：
  - 选择范围，然后输入开始和结束地址。
  - 选择掩码，输入基本地址，然后在掩码长度中输入1到128之间的掩码。
- 仅当打印机作业验证设置为简单(限制)时，才能进行此设置。

### 并行接口(简单)

指定是否将基于验证的打印应用到使用并行接口发送的作业。
应用：不打印未经验证的作业。
不应用：打印未经验证的作业。

注意

- 仅当打印机作业验证设置为简单(限制)时，才能进行此设置。

### USB(简单)

指定是否将基于验证的打印应用到使用USB接口发送的作业。
应用：不打印未经验证的作业。
不应用：打印未经验证的作业。

注意

- 仅当打印机作业验证设置为简单(限制)时，才能进行此设置。

## Windows验证设置

### SSL

指定是否对输入的用户验证信息应用SSL加密。

注意

- 若要应用SSL加密，设备上必须安装设备证书。

### Kerberos认证

指定是否应用Kerberos认证。
如果在领域名中选择开：，则请为用户验证指定Kerberos领域。
如果在域名中选择关：，则请为用户验证指定域名。

### 域名

使用FQDN（完全资格正式域名）或NetBIOS名称，指定用户验证的目标域。
FQDN最多可以包含64个字母数字字符。
NetBIOS名称最多使用15个字符。
例如，要指定域名“aaa.bbb.com”，则输入“aaa.bbb.com”作为FQDN（无省略），或输入“aaa”作为NetBIOS名称（最多到第一个点）。

注意

- NetBIOS名称中不能使用下列字符：
  " * + , / : ; < > = ?[ \ ] |空格
- 仅当Kerberos认证设置为关时，此项目才可用。

### 领域名

为用户验证指定Kerberos领域。

注意

- 领域名必须在设备管理 - 配置 - 设备设置 - Kerberos认证页上预先设置。
- 仅当Kerberos认证设置为开时，此设置才可用。

## Windows验证的群组设置

对于定义在域中的各个组，请指定组名称，然后选择允许组使用的功能。为群组配置的设置适用于属于此群组的所有用户。最多可以注册十个群组。

注意

- 不属于已注册用户不能使用本装置设备。但如果打印机作业验证选为简单(全部)，则允许这些用户打印作业。

### 默认群组(群组1)名称

显示属于域名中指定域的默认群组。
在可用功能中，选中要允许组中用户使用之功能的复选框。

### 群组2名称到群组10名称

最多使用64个字符，在域名中指定的域中输入使用全局范围定义的群组名称。群组名称区分大小写。
在各个组的可用功能中，选择允许组中用户使用的功能。

### 可用功能

选择允许用户使用该功能的复选框。

注意

- 当用户首次注册到群组中时，下列设置会默认显示在可用功能中：

#### 复印机：黑白

指定是否允许用户进行黑白复印。

#### 复印机：单色

指定是否允许用户进行单色复印。

#### 复印机：双色

指定是否允许用户进行双色复印。

#### 复印机：全彩色

指定是否允许用户进行全彩色复印。

#### 彩色复印模式限制：限制自动色彩选择

启用或禁用彩色复印自动限于“自动颜色选择”。

#### 彩色复印模式限制：全彩色/自动色彩选择

启用或禁用彩色复印自动限于“全彩色”或“自动颜色选择”。

#### 打印机：黑白

指定是否允许用户进行黑白打印。

#### 打印机：彩色

指定是否允许用户进行彩色打印。

#### 其他功能：文件服务器

指定是否允许用户使用文件服务器功能。

#### 其他功能：传真

指定是否允许用户使用传真功能。

#### 其他功能：扫描仪

指定是否允许用户使用扫描仪功能。

#### 其他功能：浏览器

指定是否允许用户使用机器控制面板上的浏览器功能。

#### 扩展功能

指定是否允许用户使用扩展功能应用程序。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##