# 更改IP-传真网关设置
设备管理 > 配置 > 传真 > IP-传真网关设置 > 更改IP-传真网关设置

注册和更新VoIP网关以便使用IP-传真功能。最多可以注册50个VoIP网关。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员
  - 登录到设定为执行用户验证的设备的用户
    用户必须具有普通的传真操作权限，并且有权更改通常只有管理员才能更改的设置。

### 前缀

输入VoIP网关的电话号码。您可以输入由数字和符号（#*-）组成的最多12个字符。

### 协议

选择IP-传真传输的协议或新注册到通讯簿的协议。
选择H.323或SIP。

### 网关地址

输入VoIP网关的IP地址或主机名称。最多可以输入128个字母数字字符。还可以在冒号“:”后面指定端口号。

注意

- 可以使用的符号为：
  ; ? : & = + $ , - _ . ! ~ * # ' ( ) % / @ [ ]

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##