# 扫描设置
设备管理 > 配置 > 扫描仪 > 扫描设置

配置用于扫描原稿的默认设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录到设定为执行用户验证的设备的用户
    用户必须具有普通的扫描仪操作权限，并且有权更改通常只有管理员才能更改的设置。

### A.C.S.敏感级别

设置在扫描原稿时用于检测彩色/黑白的感色性等级。

### 下一原稿的等待时间

#### 曝光玻璃

若要分割原稿并用曝光玻璃将它们分别扫描为单独的文件，请将等待状态指定为继续等候、关或设置等候时间。

#### 继续等候

机器将等待其他原稿，直到按下#键为止。只要放入任何其他原稿并按下开始键，扫描会立刻开始。可按#键结束扫描并开始发送。

#### 关

完成对每个原稿的扫描后，机器不会再等待其它原稿，而是开始发送。

#### 设置等候时间

使用数字键指定机器等待其它原稿的时间（3到999秒）。只要放入任何其他原稿并按下开始键，扫描会立刻开始。在此期间，可按#键结束扫描并开始发送。经过指定的时间后，将自动发送扫描后的文件。

#### SADF

若要分割原稿并用ADF将它们分别扫描为单独的文件，请将等待状态指定为设置等候时间或继续等候。

注意

- 仅当机器配备了自动送稿器时，此设置才可用。

#### 继续等候

机器将等待其他原稿，直到按下#键为止。只要放入任何其他原稿并按下开始键，扫描会立刻开始。可按#键结束扫描并开始发送。

#### 设置等候时间

使用数字键指定机器等待其它原稿的时间（3到999秒）。如果在此时间内放置了更多原稿，扫描将自动开始。在此期间，可按#键结束扫描并开始发送。经过指定的时间后，将自动发送扫描后的文件。

### ADS的背景浓度（全彩）

调整背景浓度可减少过多的灰色和阴影，如果原稿是报纸或其它半透明介质，则这些灰色和阴影会在扫描时显示出来。

### 空白页检测

指定在原稿为空白页时是否显示警告信息。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##