# SSDP
设备管理 > 配置 > 网络 > SSDP

配置简单服务发现协议(SSDP)设置。
SSDP使得设备能够向用户通知它的功能，并在UPnP和其它网络上搜索其它设备。

注意

- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员

### SSDP

指定启用或禁用SSDP。默认值为有效。

### UUID

显示SSDP的UUID（全球唯一标识符）。此值自动设置，且无法更改。UUID是用于识别设备的全球唯一标识符。

注意

- UUID还用于识别带有WSD（设备Web服务）的设备。

### 配置文件过期

输入配置文件过期时间，以秒为单位。它指定SSDP检测的配置文件信息的更新间隔。输入1801到86400之间的值。默认值是10800。配置文件包括诸如设备位置和功能之类的信息，这些是使用SSDP搜索设备时所需要的信息。

### TTL

输入传输SSDP服务状态时数据包能够通过的路由器数量。输入1到255之间的值。默认值是4。TTL（生存时间）是数据包在网络上的存在时间。数据包每通过一个路由器，此处输入的数值就减一。此值变为0时，就取消数据传输。

注意

- 如果将与多点广播不兼容的路由器连接到设备，则SSDP服务器状态只能在设备所连接的子网内传输。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##