# 电子邮件
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 电子邮件

为收发电子邮件配置必要的设置。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员（电子邮件接收间隔、可接收的最大电子邮件尺寸、在服务器上存储电子邮件、SMTP服务器名称、SMTP端口号、POP3接收端口号和IMAP4接收端口号）
  - 机器管理员（电子邮件接收间隔、可接收的最大电子邮件尺寸、在服务器上存储电子邮件、SMTP服务器名称、SMTP端口号、POP3接收端口号和IMAP4接收端口号之外的项目）
  - 在以下情况下登录用户（所有项目）：
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

### 管理员电子邮件地址

最多使用128个字符输入管理员的电子邮件地址。如果未指定此项目，电子邮件通知可能会失败。

注意

- 若要应用S/MIME加密，必须指定管理员电子邮件地址，且该地址必须与为设备证书指定的电子邮件地址相同。
  可以在设备管理 - 配置 - 安全 - 设备证书页上检查为已安装的设备证书指定的电子邮件地址。

### 自动指定发送者名称

指定发送电子邮件时是否指定发送者名称。

## 创建电子邮件签名

### 签名

输入要在每封发送电子邮件末尾包含的签名。签名最多能容纳1024个字符。

### 签名图像

可以在电子邮件的签名区域中添附图像。
若要指定或更改签名图像，请单击更改。

关于“编辑您的签名图像”页的详细信息

### 签名图像预览

将显示您在编辑您的签名图像。页上设置的签名图像。如果未上传图像，将出现信息“未上传”。

## 接收

### 接收协议

指定是否接收电子邮件，如果是，请选择接收电子邮件时所使用的协议。默认值是POP3。

### 电子邮件接收间隔

指定是否在经历指定间隔后查询电子邮件接收服务器以接收新电子邮件。在选择开时，在下面的框中输入轮询间隔。可以输入2到1440（分钟）范围内的一个值。默认值是15。

注意

- 仅当在接收协议列表中选择POP3或IMAP4时，才会启用此处输入的值。

### 可接收的最大电子邮件尺寸

输入收到电子邮件的最大大小。您可以输入1到50（MB）之间的值。默认值是2。

### 在服务器上存储电子邮件

指定接收后是否在服务器上保留电子邮件。在选择仅错误时，仅在出现接收错误的情况下，才会在服务器上保留电子邮件。默认值为关。

## SMTP

### SMTP服务器名称

输入SMTP服务器的IP地址或主机名称，最多可使用127个字符。

注意

- 指定SMTP服务器主机名称时，必须设置DNS服务器，以便能够从主机名称获取IP地址（正向查找）。

### SMTP端口号

输入向SMTP服务器发送电子邮件时使用的端口号。输入介于1和65535之间的一个值。默认值是25。

### 使用安全连接(SSL)

指定在将电子邮件发送到SMTP服务器时是否应用SSL加密。

### SMTP验证

指定在发送电子邮件时是否使用SMTP验证登录SMTP服务器。默认值为关。

### SMTP验证电子邮件地址

输入SMTP验证密码设置为开时使用的电子邮件地址，最多可使用128个字母数字字符。

### SMTP验证用户名称

输入SMTP验证设置为开时使用的SMTP帐户名称。若要指定realmID，请在“@realmID”后输入SMTP验证用户名，使用最多191个单字节（或95个双字节）字符。

### SMTP验证密码

若要设置或更改SMTP验证密码，请单击更改。在显示更改SMTP验证密码页时，输入要使用的密码。

关于更改SMTP验证密码页的详细信息

### SMTP验证加密

当SMTP验证设置为开时，指定是否加密密码。在选择自动选择时，根据SMTP服务器设置自动进行加密。默认值为自动选择。

## SMTP前先POP

指定在发送电子邮件之前是否登录到POP3服务器。默认值为关。

### POP电子邮件地址

输入SMTP前先POP设置为开时使用的电子邮件地址，最多可使用128个字母数字字符。

### POP用户名称

输入SMTP前先POP设置为开时使用的POP帐户名称。最多可以使用191个字母数字字符。

### POP密码

若要设置或更改POP密码，请单击更改。在显示更改POP密码页时，输入要使用的密码。

关于更改POP密码页的详细信息

### POP验证后的超时设置

当SMTP前先POP设置为开时，输入登录POP服务器后连接到SMTP服务器之前可用的时间。
输入范围是0到10000毫秒。默认值是300。

## POP3/IMAP4

### POP3/IMAP4服务器名称

输入电子邮件接收服务器的IP地址或主机名称。根据在接收协议列表中选择的协议，指定POP3或IMAP4服务器。最多可以使用127个字母数字字符。

注意

- 当指定接收服务器主机名称时，必须设置DNS服务器，以便能够从主机名称获取IP地址（正向查找）。

### POP3/IMAP4加密

指定在登录电子邮件接收服务器时是否加密密码。当选择自动选择时，将根据服务器（POP3或IMAP4）设置自动进行加密。默认值为自动选择。

## 电子邮件通信端口

### POP3接收端口号

输入用于访问POP3服务器的端口号。可以输入1到65535范围内的一个值。默认值是110。

### IMAP4接收端口号

输入用于访问IMAP4服务器的端口号。可以输入1到65535范围内的一个值。默认值是143。

## 传真电子邮件帐户

仅当机器支持传真功能时，才会出现传真电子邮件帐户。

### 传真电子邮件地址

输入用于接收因特网传真的设备电子邮件地址。最多可以输入128个字母数字字符。

注意

- 设置的地址不能与在电子邮件通知的电子邮件地址中输入的相同，其用户名称部分也不能与在电子邮件通知用户名称中输入的相同。

### 接收传真电子邮件

指定是否使用接收传真电子邮件功能。

### 传真电子邮件用户名称

输入用于传输或接收因特网传真的用户名。最多可以输入191个字符。

注意

- 设置的用户名称不能与在电子邮件通知用户名称中输入的相同，也不能与在电子邮件通知的电子邮件地址中输入的地址的用户名称相同。

### 传真电子邮件密码

输入用于传输或接收因特网传真的密码。最多可以输入128个字符。

关于更改传真电子邮件密码页的详细信息

## 电子邮件通知帐户

### 电子邮件通知的电子邮件地址

输入设备的电子邮件地址，最多可使用128个字母数字字符。
必须输入此地址，用户才能识别电子邮件发件人。

注意

- 设置的地址不能与在传真电子邮件地址或传真电子邮件用户名称中输入的相同。

### 接收电子邮件通知

指定是否使用接收电子邮件通知功能。如果选择开，则从接收到请求电子邮件的用户发送回函。默认值为关：不从接收到请求电子邮件的用户发送回函。

### 电子邮件通知用户名称

输入管理员的名称，作为通知电子邮件的发件人（最多可使用191个字母数字字符）。

注意

- 设置的地址不能与在传真电子邮件地址或传真电子邮件用户名称中输入的相同。

### 电子邮件通知密码

单击更改按钮，设置或更改电子邮件通知密码。在显示更改电子邮件通知密码页时，输入要设置的密码。

关于更改电子邮件通知密码页的详细信息

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##