# 系统
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 系统

配置设备名称、输出纸盘、优先纸盘、封页纸盘和隔页纸盘的设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员（设备名、注释和位置）
  - 机器管理员（设备名、注释和位置除外的项目）
  - 在以下情况下登录用户（除保护打印机显示面板以外的所有项目）：
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## 常规设置

### 设备名

输入设备名，最多使用31个字符。

注意

- 设备名称与在配置：网络：IPv4或配置：网络：IPv6页的主机名框中输入的主机名称不同。

### 注释

输入关于机器的注释，最多31个字符。

### 位置

输入设备位置，最多使用32个字符。

### 假脱机打印

指定启用还是禁用假脱机打印。
仅当机器支持假脱机打印时才会显示此设置。

注意

- 在选择有效后，可以选择作业 - 打印机 - 假脱机打印。此时显示假脱机打印作业列表页。
  在选择无效时，作业页上不会显示假脱机打印项目。
- 在此页上单击确定后，将启用或禁用假脱机打印。在应用设置后重新启动Web浏览器时，会显示或隐藏作业 - 打印机 - 假脱机打印。

### 保护打印机显示面板

指定是否限制从打印机控制面板访问，如果要限制，则选择一个保护等级。
如果启用保护，则无法更改控制面板项目。
只有机器支持打印机功能时才显示此项。

注意

- 如果选择等级1或等级2，则应用的保护等级与对打印机设置中菜单保护设置的1级或2级指定的等级（使用机器的控制面板进行配置）相同。
- 有关设置菜单保护的详细信息，请参阅机器随附的操作说明书。
- 只有当您以机器管理员登录时此项目才会显示。

### 交替优先

选择机器的优先作业类型。
例如，如果有一份使用机器的控制面板通过复印机功能提交的作业，和一份由客户端计算机发送的作业，并且交替优先选为打印机，则先打印客户端计算机的作业。

注意

- 仅当机器支持这些功能时，复印机/文件服务器、传真或打印机才会显示。
- 仅当机器支持时才显示此项。

#### 显示模式

使用机器控制面板上选择的模式提交的作业优先。

#### 每次指定页数切换

中断功能提交的作业优先。在打印完机器控制面板上指定的页数后，当前的打印作业中断。

#### 作业顺序

无优先级设置。作业按它们提交的顺序打印。

#### 复印机/文件服务器

使用复印机功能提交的作业以及从机器的文件服务器提交的作业优先。

#### 传真

使用传真功能提交的作业优先。

#### 打印机

使用打印机功能提交的作业优先。

### 功能重置定时器

指定机器切换到交替优先中选择的功能前等待的时间。

#### 设定时间

指定在切换到所选功能之前机器等待的时间（3到30秒）。

#### 立即

机器立即切换到所选功能。

### 按停止键暂停打印作业

在机器的控制面板上按“停止”键时，可选择如何停止打印作业。

#### 所有作业 *1

暂停正在打印的所有作业。然后可以在机器控制面板上的作业管理画面中指定想要取消的作业。

*1：包括在按下“停止”键之后进入队列的作业

#### 执行中的所有作业 *2

暂停正在执行的所有作业。然后可以在机器控制面板上的作业管理画面中指定想要取消的作业。
如果没有正在执行的作业，则会禁用“停止”键。

*2：正在打印的作业和等待打印的作业

#### 仅正在操作的作业

仅取消正在处理的作业。

### 在设备显示面板上显示IP地址

指定是否在设备的控制面板上显示其IP地址。

注意

- IP地址在控制面板上的显示位置或顺序随设备型号而异。
- 仅当机器支持时才显示此项。

### 介质插槽使用

指定是否允许用户使用机器的介质插槽。

注意

- 仅当机器支持时才显示此项。

#### 保存到存储设备

指定是否允许用户将扫描数据保存到 USB 闪存设备或介质插槽中的 SD 卡。

#### 从存储器设备打印

指定是否允许用户打印 USB 闪存设备或介质插槽中 SD 卡上的数据。

### 兼容ID

可以启用或禁用兼容的ID设置。

### PDF文件类型：PDF/A固定

将机器上生成的所有PDF文件转换为PDF/A文件。

注意

- PDF/A文件无法用低于Acrobat 4的版本打开。

### 无针装订器设置

指定无针装订器设置。

#### 无针装订器的页边距消除

如果将无针装订器应用于打印在装订位置的图像，则装订可能很容易脱落。
使用此功能可以清除打印在装订位置的图像并防止装订脱落。或者，您也可以更改装订页边距的位置，以使装订不会直接应用于图像。

注意

- 视打印功能而定，页边距调整方法会有所不同。
  - 当使用打印机驱动程序时，请在所使用的应用程序上调整页边距。
  - 当从设备操作面板使用文件服务器和复印机功能时，请在操作面板上调整页边距。
  - 当从Web Image Monitor使用文件服务器时，请在编辑页上调整页边距。
- 如果使用此功能，则输出可能与文件服务器上的缩略图不同。

#### 无针装订器的装订方式

指定无针装订器的装订方式。

#### 单排

应用单排装订。装订时间比双排要短。

#### 双排

应用双排装订。此方式效果比单排要强。

#### 自动切换有针/无针装订器

指定是否在常规和无针装订模式之间自动切换。
如果选择开，则会对少于六张纸的文件应用无针装订，对六张或更多纸的文件应用常规装订。

### 远程主电源开

指定是否启用远程打开主电源功能。
此功能允许通过发送Wake-on-LAN（WOL）数据包来远程打开机器的主电源。

### 禁止从Web Image Monitor打印保存的文件

指定是否允许用户从Web Image Monitor打印保存的文件。

注意

- 如果在以下页面中将禁止从Web Image Monitor打印保存的文件设定为禁止，可能不会出现打印按钮：
  - 文件服务器（共享文件夹/个人文件夹）
  - 传真接收的文件
  - 打印作业列表

### 商业应用程序的节能恢复

如果仅使用不需要运行机器（打印机/复印机/扫描仪功能）的应用程序，选择开(节能)将减少能耗。在此模式中，机器需要花费时间返回普通模式。

### 静音模式

指定是否使用静音模式。
选择开将通过缓慢打印和扫描原稿来降低操作音。

### 打印后待机状态

可以指定在睡眠模式下打印文件后的打印机状态。
选择控制面板开在打印之后将打印机更改为待机模式。
选择控制面板关(节能)在打印之后将打印机恢复为睡眠模式。

### 人体检测传感器

指定是否启用人体检测传感器。
如果选择有效，则机器会检测附近是否存在用户并退出省电模式，以便机器的控制面板在短时间内准备就绪。

### 商业应用程序的节能恢复

如果仅使用不需要运行机器（打印机/复印机/扫描仪功能）的应用程序，选择开(节能)将减少能耗。在此模式中，机器需要花费时间返回普通模式。

### ADF操作: 复印机/文件服务器

当使用复印机或文件服务器时，选择以下其中一项。

#### 静音模式

通过缓慢扫描原稿降低操作音。

#### 生产模式

扫描速度优先。

### 网络断开时转为主电源关闭

设置是否在网络断开时关闭主电源。

### 网络未连接时，画面显示功能

设置启用还是禁用在出现网络连接错误时显示画面的功能。

### 纸张送入文件制成机后输出优先

指定从文件制成机排出纸张时的输出模式。
如果安装了文件制成机，则可能要花费更多的时间才能退出省电模式。

#### 打印开始时间

退出省电模式更快。但是，打印速度降低。

#### 连续打印速度

优先考虑打印速度。花费比打印开始时间更多的时间才能返到普通模式。

### 允许日志收集

设置允许还是拒绝通过@Remote获取日志。

### 扫描时能否注销

设置启用还是禁用扫描副本时的注销功能。

## 输出纸盘

选择各功能的输出纸盘。

注意

- 可以使用的输出纸盘视机器类型或安装的选购件而定。
- 如果机器只安装了一个纸盘，则将不会出现各个功能选择输出纸盘的选项。

### 复印机

选择您要用于复印机功能的输出纸盘。

### 传真

选择您要用于传真功能的输出纸盘。

### 打印机

选择您要用于打印机功能的输出纸盘。

### 文件服务器

选择要用于文件服务器功能的输出纸盘。

## 纸盘优先

选择各功能的优先纸盘。
纸盘优先是打印机开机后立即选择的纸盘，也是在作业中将“自动选择”选作纸张来源时的纸盘。

注意

- 可以使用的输入纸盘视机器类型或安装的选购件而定。

### 复印机

选择您要用于复印机功能的优先纸盘。

### 传真

选择您要用于传真功能的优先纸盘。

### 打印机

选择您要用于打印机功能的优先纸盘。

## 封页纸盘

仅当机器有封页功能时，才会显示封页纸盘。

### 设置纸盘

指定是否设置封页纸盘。
设置封页纸盘时，请先选择要用于封页的纸盘。

注意

- 可以使用的纸盘视机器类型或安装的选购件而定。
- 在设置纸盘列表中选择无时，为应用双面和显示时间配置的设置将无效。

### 应用双面

指定是否将纸盘用于双面打印。
根据已装入纸盘中纸张的类型和厚度，即使选择开，纸盘也可能不适合双面打印。

注意

- 仅当显示时间选为在模式选择时时，才启用此设置。如果显示时间选为全部时间，将使用配置：设备设置：纸张页上应用双面中的设置。

### 显示时间

选择在机器的控制面板上何时在复印功能画面中显示封页纸盘。

#### 在模式选择时

当选择封页功能时，纸盘项目上将出现封页指示。

#### 全部时间

封页纸盘指示始终显示在纸盘项目上。

## 隔页纸盘

仅当机器有隔页功能时，才会显示隔页纸盘。

### 设置纸盘

指定是否设置隔页纸盘。
设置隔页纸盘时，请先选择要用于隔页的纸盘。

注意

- 可以使用的纸盘视机器类型或安装的选购件而定。
- 在设置纸盘列表中选择无时，为应用双面和显示时间配置的设置将无效。

### 应用双面

指定是否将纸盘用于双面打印。
根据已装入纸盘中纸张的类型和厚度，即使选择开，纸盘也可能不适合双面打印。

注意

- 仅当显示时间选为在模式选择时时，才启用此设置。如果显示时间选为全部时间，将使用配置：设备设置：纸张页上应用双面中的设置。

### 显示时间

选择在机器的控制面板上何时在复印功能画面中显示隔页纸盘。

#### 在模式选择时

当选择隔页功能时，纸盘项目上将出现隔页指示。

#### 全部时间

隔页纸盘指示始终显示在纸盘项目上。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##