# 更改虚拟打印机设置
设备管理 > 配置 > 打印机 > 虚拟打印机设置 > 更改虚拟打印机设置

使用此页更改虚拟打印机的设置。

注意

- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## 常规设置

可以更改虚拟打印机的名称及其使用的协议。

### 虚拟打印机名称

输入新的虚拟打印机名称，最多47个字符。

注意

- 仅当协议设置为TCP/IP(未指定、普通)、TCP/IP(未指定、优先)或TCP/IP(RHPP)时，此选项才可用。
- 如果协议设置为TCP/IP(未指定、普通)或TCP/IP(未指定、优先)时，无法使用空格。

### 协议

选择您希望虚拟打印机使用的协议。

## 系统

配置虚拟打印机的设置以实现基本操作。

### 打印错误报告

选择此项目，如果在数据打印过程中发生错误，则打印一份错误报告。
在您使用PCL 6或PS3打印机驱动程序，或者选择PDF打印时，可以使用此设置。

### 作业分割

完成复印份数，并移动每份的输出位置。当打印大量多页作业时，则可以自动分隔输出。

### 旋转180度

指定是否在打印前将图像旋转180度。

### 存储使用

选择内存使用优先。
根据使用的纸张尺寸、打印分辨率和打印机语言选择选项。

#### 字体优先

此设置使用内存注册字体和外国字符。

#### 帧优先

此设置使用内存进行高速打印。

### 双面

指定是否在每页的双面上打印，然后选择装订方向。
在您使用PCL、PS3或XPS打印机驱动程序，或者选择PDF打印时，可以使用此设置。

### 份数

输入默认复印份数。可以使用的值介于1和999之间。
在您使用PCL、PS3或XPS打印机驱动程序，或者选择PDF打印时，可以使用此设置。

### 空白页打印

指定是否打印空白页。

### 副纸张尺寸

指定当纸盘中未装入指定尺寸的纸张时是否自动切换纸张尺寸。此功能仅支持A4和信纸（8 ½ x 11）尺寸纸张之间的自动切换。

注意

- A4和Letter（8 ½ x 11）具有不同的最大可打印区域。因此，如果您启用此切换选项，则超出可打印区域的图像可能被裁剪。

### 输入纸盘

选择一个用于打印的纸盘。

### 纸张尺寸

选择默认的纸张尺寸。
在您使用PCL打印机驱动程序时，可以使用此设置。

### 纸张类型

选择纸张类型。

### 输出纸盘

选择输出纸盘。

### 信头设置

选择此项目打印信头。

#### 关

不执行信头打印。

#### 自动检测

只有在指定信头纸时才执行信头打印。

#### 开（保持）

始终执行信头打印。

### 边缘到边缘打印

选择此项目打印整页区域，不留边框。
选择开会导致输出不留边框。
在您使用PCL、PS3或XPS打印机驱动程序，或者选择PDF打印时，可以使用此设置。

### 装订设置

指定是否装订每个副本，如果装订，请选择装订位置。

#### 关

不装订。

#### 左上倾斜(无针)

在纸张左上方的一个位置应用无针装订。装订方向为倾斜。

#### 右上倾斜(无针)

在纸张右上方的一个位置应用无针装订。装订方向为倾斜。

#### 顶端2

在纸张顶端的两个位置上装订。

#### 左上

在纸张左上方的一个位置上装订。装订方向为垂直。

#### 左上倾斜

在纸张左上方的一个位置上装订。装订方向为倾斜。

#### 右上

在纸张右上方的一个位置上装订。装订方向为垂直。

#### 右上倾斜

在纸张右上方的一个位置上装订。装订方向为倾斜。

#### 左2

在纸张左侧的两个位置上装订。

#### 右2

在纸张右侧的两个位置上装订。

#### 中间

在纸张中间的两个位置上装订。

### 打孔设置

指定是否对打印的纸张进行打孔，如果打孔，请选择打孔位置。

#### 关

不打孔。

#### 顶端2、顶端3、顶端4、左2、左3、左4、右2、右3、右4

以上为打孔的数量及其位置。

## PCL菜单

配置PCL打印设置。

注意

- 在PCL菜单区域中设置的每个值都可能由于PCL启动时执行的有效测试而重置为默认值。

### 打印方向

选择页面的打印方向。

### 行数

输入每页的线数。您可以输入线数介于5和128之间。

### 字体资源

设置默认字体位置。

### 字体编号

设置要使用的默认字体的标识。

### 磅值

设置所需的默认字体磅值。您可以输入的值介于4和999.75之间，以0.25递增。

### 字体间距

设定您想要设定为默认字体的每英寸字符数。您可以输入的值介于0.44和99.99之间，以0.01递增。

### 字符集

指定默认字体符号设置。

### Nimbus Mono字体

选择Nimbus Mono字体类型。

### 扩展A4宽度

选择此项目增加A4纸张可打印区域的宽度，留出窄的页边。

### 附加CR到LF

选择此项目将CR代码附加到每个LF代码。

### 分辨率

以每英寸点数为单位设置打印分辨率。

### 节省碳粉

减少打印时使用的碳粉量。虽然这样会延长碳粉盒的寿命，但输出显示略浅。

## PS菜单

配置PS打印设置。

### 作业超时

指定在机器处理作业的时间超过指定的时间时是否应用超时限制。
若要应用超时限制，请选择使用机器设置，然后指定应用超时之前必须等待的时间（最多999秒）。如果输入“0”，则机器不应用超时限制。

### 等待超时

指定在机器等待作业数据的时间超过指定时间时是否应用超时限制。
若要应用超时限制，请选择使用机器设置，然后指定应用超时之前必须等待的时间（最多999秒）。如果输入“0”，则机器不应用超时限制。

### 纸张选择方式

选择纸张选择的默认方法。

### 在单面和双面打印功能之间切换

指定在双面打印过程中在作业的正面和背面之间插入特定命令时是否继续进行双面打印。

### 数据格式

选择数据格式。

### 分辨率

以每英寸点数为单位设置打印分辨率。

### 节省碳粉

减少打印时使用的碳粉量。虽然这样会延长碳粉盒的寿命，但输出显示略浅。

### 颜色设置

指定是否在将RGB彩色图像转换为CMYK彩色图像时应用彩色校正，如果是，请选择校正等级。

### 颜色配置文件

选择要使用的颜色配置文件。

#### 自动

打印机会根据作业数据自动选择相应的颜色配置文件。

#### 演示

改善了文本彩色再现。

#### 单色

改善了单色区域再现（最适合艺术品和图形）。

#### 图片

改善了灰度级图像再现。

#### 用户设置

使用嵌入作业数据的颜色配置文件。

### 处理彩色模式

选择要应用的处理彩色模式。

### 自动检测方向

指定机器是否自动检测所接收作业数据的图像方向（纵向/横向）。
若要启用自动检测方向，请选择开。

### 灰色再现

选择适合文件黑色和灰色区域的打印方法。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色

仅使用黑色碳粉打印黑色和灰色。与使用CMYK碳粉打印的黑色相比，此方法使黑色相对更单调纯粹。

注：

- 根据所使用的应用程序，即使选择用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色，也可以使用CMYK碳粉打印黑色和灰色图像。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色

仅使用黑色碳粉打印黑色文本和图形。

#### CMY+K

使用四种颜色：CMY（青色、品红色和黄色）和K（黑色）在所有页面上打印黑色和灰色。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色-仅文本

仅使用黑色碳粉打印黑色和灰色文本。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色-仅文本

仅使用黑色碳粉打印黑色文本。

#### 用K-强UCR打印黑/灰

不论文件为彩色还是黑白，均只使用黑色碳粉打印所有黑色和灰色对象。当即使选择了用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色，黑色和灰色图像或扫描的黑色文本仍可能以CMYK碳粉打印时，此功能很有用。

### 字体更改确认

指定是否在打印机驱动程序中指定Adobe字体时显示确认窗口。

注意

- 如果已安装可选的Adobe PostScript3，则此项目不会出现。

#### 显示

将显示一个确认窗口。您可以指定是否使用代替字体替换Adobe字体并打印作业，或者取消作业。您还可以检查更多详细信息。

#### 不显示

将使用代替字体替换Adobe字体并打印作业，而不显示确认窗口。

## PDF菜单

配置PDF打印设置。

### 倒序打印

指定是否从最后一页开始打印。

### 分辨率

以每英寸点数为单位设置打印分辨率。

### 节省碳粉

减少打印时使用的碳粉量。虽然这样会延长碳粉盒的寿命，但输出显示略浅。

### 颜色设置

指定是否在将RGB彩色图像转换为CMYK彩色图像时应用彩色校正，如果是，请选择校正等级。

### 颜色配置文件

选择要使用的颜色配置文件。

#### 自动

打印机会根据作业数据自动选择相应的颜色配置文件。

#### 演示

改善了文本彩色再现。

#### 单色

改善了单色区域再现（最适合艺术品和图形）。

#### 图片

改善了灰度级图像再现。

#### 用户设置

使用嵌入作业数据的颜色配置文件。

### 处理彩色模式

选择要应用的处理彩色模式。

### 自动检测方向

指定机器是否自动检测所接收作业数据的图像方向（纵向/横向）。
若要启用自动检测方向，请选择开。

## XPS菜单

配置XPS打印设置。

### 分辨率

以每英寸点数为单位设置打印分辨率。

### 节省碳粉

减少打印时使用的碳粉量。虽然这样会延长碳粉盒的寿命，但输出显示略浅。

### 颜色配置文件

选择要使用的颜色配置文件。

#### 自动

打印机会根据作业数据自动选择相应的颜色配置文件。

#### 文字

改善了文本彩色再现。

#### 照片

改进了灰度图像再现。

#### 图片

改善了单色区域再现（最适合艺术品和图形）。

### 处理彩色模式

选择要应用的处理彩色模式。

### 灰色再现

选择适合文件黑色和灰色区域的打印方法。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色

仅使用黑色碳粉打印黑色和灰色。与使用CMYK碳粉打印的黑色相比，此方法使黑色相对更单调纯粹。

注：

- 根据所使用的应用程序，即使选择用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色，也可以使用CMYK碳粉打印黑色和灰色图像。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色

仅使用黑色碳粉打印黑色文本和图形。

#### CMY+K

使用四种颜色：CMY（青色、品红色和黄色）和K（黑色）在所有页面上打印黑色和灰色。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色-仅文本

仅使用黑色碳粉打印黑色和灰色文本。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色-仅文本

仅使用黑色碳粉打印黑色文本。

## RHPP设置

配置RHPP打印设置。

### 解除错误后

选择一个选项以指定在清除错误后如何处理作业。

### 当发生错误时

选择一个选项以指定在发生错误时如何处理作业。

### RHPP超时

指定一个RHPP超时时间，范围介于0至90,000毫秒之间。

### 取出卡纸后

选择一个选项以指定在取出卡纸后如何处理作业。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##