# 接口设置
设备管理 > 配置 > 接口 > 接口设置

可以使用此页来输入与机器接口有关的管理信息。
某些项目仅供参考，不能更改。
若要配置无线局域网板设置，请使用无线局域网设置页。

关于无线局域网设置页的详细信息

注意

- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员（LAN类型和以太网）
  - 机器管理员（USB）
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## 网络

### LAN类型

在以太网和无线局域网之间切换接口。仅当设备支持这两种接口时，才可使用此项目。

注意

- 当正在使用以太网时，切换选项不可用。

## 以太网

显示网络接口板信息。当安装了网络接口板时显示此信息。

### 网络

显示以太网操作状态。

### MAC地址

显示网络接口板的MAC地址（介质访问控制地址）。

### 以太网安全

指定是否使用IEEE 802.1X作为验证方式来保护数据通信。
若要配置详细设置，请使用IEEE 802.1X页。

关于IEEE 802.1X页的详细信息

### 以太网速度

指定以太网通信速度。默认选择自动选择：禁用1Gbps。此选项可让设备选择最佳速度。
如果要启用1Gbps的通信速度，请选择自动选择：启用1Gbps。不过，在节能模式中，自动选择：启用1Gbps设置消耗的电能多于自动选择：禁用1Gbps设置。
如果与设备通信失败，请选择10Mbps 全双工、10Mbps 半双工、100Mbps 全双工或100Mbps 半双工。

## Bluetooth

配置与Bluetooth板相关的设置。当已安装Bluetooth板时将显示这些信息。

### Bluetooth

指定启用或禁用通过Bluetooth进行通信。

### 操作模式

选择Bluetooth操作模式。

#### 公共

可以通过搜索Bluetooth适配器或配备Bluetooth的计算机来建立连接。

#### 私密

可以在使用实用程序注册机器时建立连接。无法搜索尚未注册机器的Bluetooth适配器或配备Bluetooth的计算机。

## USB

配置USB设置。

### USB

指定启用或禁用通过USB传输数据。

## USB主机

如果设备支持USB主机，则在通过USB进行数据传输时会显示此项。

### USB主机

显示USB主机功能处于有效还是无效状态。

## PictBridge

配置PictBridge设置。PictBridge是一种标准，能够通过USB电缆将设备直接连接到数码相机来打印图像。
当设备支持PictBridge时，将出现以下项目：

### PictBridge

指定启用或禁用PictBridge通信。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##