# IPsec
设备管理 > 配置 > 安全 > IPsec

使用此页配置IPsec。

注意

- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员

## IPsec

指定是启用还是禁用IPsec通信。

### 排除HTTPS通信

指定是否从IPsec通信中排除HTTPS通信。

注意

- 如果选择排除HTTPS通信，则即使IPsec设置包含错误也可以通过Web更改设置。选择此项后，通信受SSL保护，并且，由于排除了端口443，还允许进行IPP-SSL打印。

## 加密密钥自动交换设置

此方式自动配置收件人和发件人的加密密钥设置。

### 证书状态

此字段显示IPsec证书的当前状态。

### 显示项目列表

列表包含下列项：

注意

- 设置1-4是与指定点进行通信的IPsec设置。
- 默认设置是与非指定点进行通信的IPsec设置。

#### 地址类型

此字段显示用于IPsec通信的地址类型。

#### 本地地址

此字段显示机器的IP地址。

注意

- 如果地址类型为“无效”，则“---”会显示在本地地址字段中。
- 在默认设置下，全部地址会显示在本地地址字段中。

#### 远程地址

此字段显示目的地点的IP地址。

注意

- 如果地址类型为“无效”，则“---”会显示在远程地址字段中。
- 在默认设置下，全部地址会显示在远程地址字段中。

#### 安全

此字段显示IPsec通信的安全协议。

#### 编辑

单击可打开加密密钥自动交换设置（设置1 到4）/（默认设置）页。

关于加密密钥自动交换设置（设置1到4）页的详细信息
关于加密密钥自动交换设置（默认设置）页的详细信息

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##