# AirPrint
设备管理 > 配置 > 网络 > AirPrint

配置与AirPrint有关的设置。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。
- AirPrint是Apple Inc.的商标。

### AirPrint

指定启用或禁用设备接口板的AirPrint。

### Bonjour服务名称

输入用于识别使用Bonjour的设备的名称，最多可使用63个字符。
默认值是制造商名称后跟设备型号。
此项目链接到设备管理 - 配置 - 网络 - Bonjour页上的计算机名称。

## 位置

输入设备位置，最多使用32个字符。
此项目链接到设备管理 - 配置 - 设备设置 - 系统页上的位置。

### 纬度/经度

使用以下指定范围（至小数点后14位）输入设备位置的纬度和经度。
纬度： -90.00000000000000到90.00000000000000
经度： -180.00000000000000到180.00000000000000

## 设备证书

出现设备证书页面。
如果通过AirPrint（IPP）传输数据，需要提前应用SSL/TLS。设置设备证书页上的“证书1”。确认“证书1”的证书状态。根据需要更改设置或上传证书文件。

注意

- 设备证书设置中的更改也会应用到其他通信方式中。

## IPP验证

将出现IPP验证页。
如果要求通过打印格式中的密码和用户名称进行验证，请设置IPP验证。

注意

- IPP验证设置将应用到所有设备设置。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##