# 日期/时间
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 日期/时间

配置设备的内部时钟设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

### 设置日期

输入您要在设备上设置的年-月-日。
选中应用复选框应用设置。

### 设定时间

输入您要在设备上设置的时间。输入小时（0 - 23）和分钟（00 - 59）。
选中应用复选框应用设置。

### SNTP服务器名称

如果使用SNTP（简单网络时间协议）设置机器时钟，请输入机器将访问的SNTP服务器的IPv4地址、IPv6地址或主机名称。

注意

- 请勿在IPv4地址或主机名称的开头或结尾位置输入句点（.）或连字符（-）。这样做将导致错误。同时还需注意的是，切勿输入连续的连字符（--）、连续的句点（..）或连续的连字符和句点（-.或.-）。
- 不能指定以下IPv6地址：
  全部为零的地址、链路本地地址、多点广播地址、环路地址、IPv4兼容地址、IPv4映射地址。

### SNTP轮询间隔

指定打印机何时应该与指定的SNTP服务器同步。

#### 固定间隔

以指定的间隔与SNTP服务器同步。
如果选择固定间隔，请以分钟为单位指定间隔时间，范围在1到10080分钟（七天）以内。

#### 当打印机接通电源时

仅在打印机启动时与SNTP服务器同步。

### 时区

使用机器和GMT（格林威治标准时间）之间的时差指定时区。您可以输入-12:00和+13:00之间的小时数，00至59分钟数。

注意

- 在更改设置后单击应用时，将出现关于重置设备的确认信息。

关于重置该机器页的详细信息

## 日光节能时间

### 日光节能时间设置

指定是否启用日光节能时间功能。

### 开始日期/时间

指定夏令时的开始日期和时间。
若要指定某月最后一周的某一天，请选择周中的5。如果该月第5周不包括所指定的那一天，将应用与第5周那一天相同的第4周的那一天。

### 结束日期/时间

指定夏令时的结束日期和时间。
若要指定某月最后一周的某一天，请选择周中的5。如果该月第5周不包括所指定的那一天，将应用与第5周那一天相同的第4周的那一天。

### 偏移时间

指定当日光节能时间功能生效时，将机器时钟调快的时间。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##