| การกำหนดค่าคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)
| ใส่คีย์เครือข่ายที่เหมาะสมแล้วคลิก "ต่อไป" มีกฎบางประการสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนแต่ละวิธี
| ระบบเปิด/แชร์คีย์ร่วมกับ WEP คีย์นี้คือค่า 64 บิท หรือ 128 บิทที่ต้องใส่ในรูปแบบ ASCII หรือรูปแบบฐานสิบหก 64(40) บิท ASCII: ใช้ตัวอักษร 5 ตัว เช่น “WSLAN” (จดจำตัวอักษรแบบตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่) 64(40) บิทสิบหกหลัก: ใช้ข้อมูลฐานสิบหก 10 หลัก เช่น “71f2234aba” 128(104) บิท ASCII: ใช้ตัวอักษร 13 ตัว เช่น “Wirelesscomms” (จดจำตัวอักษรแบบตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่) 128(104) บิทสิบหกหลัก: ใช้ข้อมูลฐานสิบหก 26 หลัก เช่น “71f2234ab56cd709e5412aa2ba” WPA-PSK/WPA2-PSK และ TKIP หรือ AES ใช้แชร์คีย์ที่กำหนดไว้ก่อน (PSK) ซึ่งมีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 63 ตัวอักษร