| Rječnik
| 802.11b ili 802.11g Poznata i kao bežični usmjernik, pristupna točka oblikuje srce vaš bežične mreže i kontrolira njezinu sigurnosnu konfiguraciju. Ako koristite pristupnu točku, tada imate infrastrukturni način mreže. APIPA Automatska privatna IP adresa (APIPA) koristi se kad uređaj nije u mogućnosti dobiti IP adresu od DHCP poslužitelja. ASCII Američki standardni kod za razmjenu podataka (ASCII). Numeričko predstavljanje znamenki. Na primjer, ASCII kod za slovo A je 65. Način provjere autentifikacije Upišite autentifikaciju bežične veze korištenu na vaši mreži. Kanal Bežične mreže koriste kanale. Svaki kanal koristi različitu radio frekvenciju u prethodno određenom rasponu. Svi bežični uređaji unutar bežične mreže koriste iste kanale osim onih uređaja koji su povezani na druge pristupne točke bežične veze koje rade kao pristupnik na bežičnu mrežu. DHCP Protokol za dinamičko konfiguriranje glavnog računala (DHCP) poslužitelja dodjeljuje IP adresu mrežnim uređajima. DSL Digitalna pretplatnička linija (DSL) poznata je i kao ADSL ili xDSL. Internetska veza velike brzine. EAP Proširivi protokol za autentifikaciju (EAP) koji omogućuje autentifikaciju djelokruga bežičnih i žičnih mreža. EAP koristi RADIUS poslužitelj koji autentificira korisnike na korporacijskim mrežama prije nego im je dopušteno pristupiti bežičnoj ili žičnoj mreži. Mrežni kabel (Ethernet kabele) Kabel je korišten za povezivanje vašeg uređaja na žičnu mrežu. Ethernet kabeli koriste RJ45 priključke, a kabel je sam po sebi poznat kao čvrsti kabel. Adresa pristupnika Adresa pristupnika omogućuje uređaju da komunicira s drugim uređajima na različitim mrežama. Općenito govoreći, ne trebate konfigurirati adresu pristupnika. HEKS Skraćenica za HEKSADECIMALNI, brojčani sustav koji koristi brojeve od 0 do 9 i slova od a do f. Infrastruktura Svaki uređaj komunicira preko centralne pristupne točke. Ovo je najčešće korišteni tip bežične mreže. IP adresa Svaki uređaj na mreži mora koristiti jedinstvenu adresu. Ova adresa je poznata kao IP adresa i mora se unijeti ručno ili se automatski može dodijeliti korištenjem DHCP poslužitelja. IP adresa je obvezna u TCP/IP mreži. LEAP Laki proširivi protokol za autentifikaciju (LEAP) A Cisco protokol korišten za 802.1X autentifikaciju na bežičnim LAN-ovima. Poput EAP, LEAP koristi RADIUS poslužitelj koji autentificira korisnike na korporacijskim mrežama prije nego im je dopušteno pristupiti bežičnoj ili žičnoj mreži. MAC adresa Adresa za nadzor pristupa medija (MAC) adresa je jedinostavnih 12 brojeva dodijeljenih svakom mrežnom uređaju. Naziv čvora Jedinstveni naziv za bežični uređaj, se temelji na MAC adresi. Jačina signala Jačina bežičnog signala između uređaja i pristupne točke s kojom komunicirate. Maska podmreže. IP adresa također zahtjeva masku podmreže. Maska podmreže je unijeta ručno ili automatski pridružena ako koristite DHCP poslužitelj. Maska podmreže je obvezna u TCP/IP mreži. SSID (Naziv mreže) Identifikator skupa usluga (SSID), također poznat kao naziv mreže je naziv koji koristi vaša bežična mreža. Na nekim bežičnim mrežama, SSID naziv nije objavljen radi povećane sigurnosti. Sklopka Sklopka omogućuje međusobno komuniciranje nekoliko mrežnih uređaja. TKIP TKIP (Privremeni protokol integriteta ključa) uklanja predviđanja na koja se uljez može osloniti prilikom iskorištavanja sigurnosnih slabosti do kojih dolazi ručnim pridruživanjem WEP ključeva. TKIP ključevi su automatski generirani i dulji od WEP ključeva, a rezultat je sigurniji standard WEP ključeva. WEP ključ Bežični ekvivalentni protokol (WEP) je osnovna značajka sigurnosti bežične veze koja štiti vašu bežičnu mrežu od uobičajenih prisluškivatelja. WEP ključ poznat je kao mrežni ključ (zaporka).