| Konfigurasi Alamat IP
| Mesin Anda harus dikonfigurasikan agar dapat menggunakan alamat IP. Ada dua opsi yang mungkin: Memperoleh alamat IP secara otomatis. Menggunakan opsi ini jika jaringan Anda menggunakan server DHCP. Menetapkan alamat IP Statis. Gunakan opsi ini jika jaringan Anda tidak menggunakan server DHCP dan Anda ingin memasukkan alamat IP dan pengaturan subnet mask secara manual. Jika Anda tidak yakin tentang opsi mana yang harus dipilih, silakan tanyakan pada administrator jaringan Anda. Mohon diperhatikan: jika Anda memilih opsi "Dapatkan alamat IP secara otomatis", mesin Anda akan mencoba untuk memperoleh alamat IP dari server DHCP. Jika komunikasi dengan server DHCP tidak dapat dilakukan karena server DHCP tidak tersedia atau Anda salah mengonfigurasikan pengaturan keamanan nirkabel, mesin Anda akan beralih ke alamat IP berbasis APIPA pada kisaran 169.254.0.1 hingga 169.254.255.254.