| Configuração do endereço IP
| O seu equipamento precisa ser configurado para usar um endereço IP. Há duas opções possíveis: Obter um endereço IP automaticamente. Usar esta opção se sua rede estiver utilizando um servidor DHCP. Definir endereço IP estático. Use esta opção se sua rede não estiver utilizando um servidor DHCP e você desejar inserir manualmente o endereço IP e as configurações de máscara de sub-rede. Se você não estiver certo sobre qual opção selecionar, consulte o seu administrador de rede. Observação: se você selecionar a opção “Obter um endereço IP automaticamente”, o seu equipamento tentará adquirir um endereço IP de um servidor DHCP. Se não for possível se comunicar com o servidor DHCP por este não estar disponível ou por você ter definido incorretamente as configurações de segurança sem fio, o seu equipamento passará para um endereço IP baseado em APIPA no intervalo entre 169.254.0.1 e 169.254.255.254.