| Метод на удостоверяване и режим на криптиране
| Повечето безжични мрежи използват някакъв вид настройки за защита. Тези настройки за защита дефинират удостоверяването (как устройството се идентифицира пред мрежата) и криптирането (как данните се криптират, когато се изпращат по мрежата). Ако не посочите тези опции правилно, когато конфигурирате машината си, тя няма да може да се свърже с безжичната мрежа. Следователно, трябва да внимавате, когато конфигурирате тези опции. Моля, вижте информацията по-долу, за да разберете какви методи за удостоверяване и криптиране поддържа машината ви.
| Методи на удостоверяване
| Отворена система Безжичните устройства получават достъп до мрежата без никакво удостоверяване. Споделен ключ (само в режим Инфраструктура) Всички устройства, които ще упражняват достъп до безжичната мрежа, споделят таен предварително определен ключ. WPA/WPA2-PSK Тайна, предварително зададена фраза се споделя от всички устройства, които ще имат достъп до безжичната мрежа. Този метод на удостоверяване ви позволява да комуникирате безопасно с използване на мощен метод за кодиране. WPA/WPA2-PSK могат да бъдат използвани само в инфраструктура на безжична мрежа. LEAP (не е наличен при някои модели) Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) (лек разширен протокол за удостоверяване) използва ID на потребител и парола за удостоверяване. EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (не е наличен при някои модели) Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling) (разширен протокол за удостоверяване-гъвкаво удостоверяване чрез сигурна тунелна работа)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) (защитен разширен протокол за удостоверяване) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) (разширен протокол за удостоверяване- тунелна защита на транспортен слой) използва ID на потребител и парола за удостоверяване. Можете да проверите сървърния сертификат посредством CA сертификата. EAP-TLS (не е наличен при някои модели) EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) (разширен протокол за удостоверяване-защита на транспортен слой) използва ID на потребител и сертификат на клиента за удостоверяване. Можете също така да проверите сертификата на SSL сървъра с помощта на CA сертификат.
| Методи на вътрешно удостоверяване (не е наличен при някои модели)
| Трябва да посочите един от методите на вътрешно удостоверяване съгласно този, който сте избрали. НЯМА MS-CHAPv2 се използва за осигуряване, а методът на EAP-FAST отговаря на метода за удостоверяване във втора фаза. MS-CHAPv2 MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) (протокол за удостоверяване при квитиране на Microsoft-Challenge, версия 2) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS. GTC GTC (Generic Token Card) (обща маркерна карта) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-FAST/PEAP. MS-CHAP MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) (протокол за удостоверяване при квитиране на предизвикателство на Microsoft) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-TTLS. CHAP CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) (протокол за начално удостоверяване) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-TTLS. PAP PAP (Password Authentication Protocol) (протокол за удостоверяване с парола) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-TTLS.
| Методи на криптиране
| Без Не се използва метод на криптиране. WEP (Wired Equivalent Privacy, Еквивалент на жична защита) Данните се прехвърлят и получават със защитен ключ по избор на потребителя. TKIP TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) (протокол за временна цялостност на ключа) премахва предсказуемостта, на която би могло да разчитат хакерите, за да използват слабостта в сигурността, внасяна от употребата на ръчно задавани WEP ключове. TKIP ключовете се генерират автоматично и са по-дълги от WEP ключовете AES AES (Advanced Encryption Standard) е стандарт Wi-Fi® за удостоверено защитено кодиране. CKIP Оригиналният протокол за цялост на ключ за LEAP на Cisco Systems, Inc.