| Konfigurácia sieťového kľúča (Hesla)
| Zadajte príslušný sieťový kľúč a kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Pre každú metódu zabezpečenia existujú určité pravidlá.
| Otvorený systém/Zdieľaný kľúč s WEP Tento kľúč má 64- alebo 128-bitovú hodnotu, ktorú musíte zadať vo formáte ASCII alebo šestnástkovom formáte. 64 (40) bitov ASCII: Používa 5 textových znakov napr. „WSLAN“ (rozlišujú sa malé a veľké písmená). 64 (40) bitov šestnástková: Používa 10 číslic šestnástkových údajov napr. „71f2234aba“. 128 (104) bitov ASCII: Používa 13 textových znakov napr. „Wirelesscomms“ (rozlišujú sa malé a veľké písmená). 128 (104) bitov šestnástková: Používa 26 číslic šestnástkových údajov napr. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba“. WPA-PSK/WPA2-PSK a TKIP alebo AES Používa Predzdieľaný kľúč (PSK), ktorý má dĺžku 8 a viac znakov, ale maximálne 63 znakov.